# Conditions pour recueillir les données

Dans les propriétés du groupe de journalisations, définissez la condition pour recueillir les données.

[Changement de valeur] | Utilisez ces options pour recueillir des données lorsqu'il y a un changement de valeur de variable. ### [Condition d'exécution]
[Activé] | Les données sont recueillies lorsque la variable définie comme [Variable de déclenchement] est activée.
[Désactivé] | Les données sont recueillies lorsque la variable définie comme [Variable de déclenchement] est désactivé.
[Au changement] | Les données sont recueillies lorsque la variable définie comme [Variable de déclenchement] change.
[Périodique] | Utilisez cette option pour recueillir les données à intervalles réguliers. Définissez la fréquence et l'unité dans les champs [Fréquence] et [Unités]. Vous pouvez arrêter la collecte de données en activant la variable définie comme [Verrouillage].
[Script] | Utilisez cette option pour journaliser les données selon la condition définie dans un script. Dans l'éditeur de script, définissez le script pour commencer et arrêter la collecte de données. Journalisation des données

Remarque :

- L'afficheur lit les valeurs stockées dans les adresses de périphérique des variables externes associées à l'intervalle défini dans la fréquence de balayage. Par exemple, si le cycle de collecte de la journalisation des données est plus court que la fréquence de balayage, les mêmes valeurs continuent d'être collectées jusqu'au prochain balayage par des variables externes pour les valeurs d'adresse de périphérique.
  Pour plus d'informations sur les vitesse de scrutation, voir ci-dessous.
  Définition de l'intervalle de lecture des valeurs de variables externes (Vitesse de scrutation)
- Même si le [Type de condition] est défini sur [Changement de valeur] ou [Périodique], si un script collecte des données dans le cadre d'une opération [Journalisation des données], les données seront collectées lorsque le script sera déclenché. Notez que lorsque les données sont collectées par le script, les données sont également collectées au moment [Périodique] ou [Changement de valeur].
  Journalisation des données
  Exemple : Le script est déclenché pendant que les données sont collectées toutes les 5 secondes
  : Données collectées toutes les 5 secondes
  : Données collectées par l'opération [Journalisation des données]

## Nombre maximal d'enregistrements pour la journalisation des données

Au fur et à mesure que le nombre d'enregistrements augmente, il peut s'avérer impossible de collecter les données au moment voulu et le tracé des courbes de tendance peut prendre plus de temps.

Lors du réglage de [Nombre max. d'enregistrements], reportez-vous à la Ligne directrice relative au nombre maximum d'enregistrements et vérifiez les opérations pendant l'exécution.

Remarque :

- le tracé de nombreux canaux et données dans les courbes de tendance réduira les performances de l'écran, même si le nombre d'enregistrements est inférieur à la ligne directrice.
  À propos des performances d'affichage des graphiques de tendance

- Lorsqu'il y a un grand nombre d'enregistrements, effacez les données de journalisation pour améliorer les performances d'exécution.
  Journalisation des données

### Ligne directrice relative au nombre maximum d'enregistrements

#### Série SP5000 Power Box, Série SP5000X

| Nombre de variables dans les groupes de journalisation
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Fréquence de journalisation | 100 ms | 128 000 | 64 000 | 32 000 | 16 000 | 8 000 | – | –
200 ms | 128 000 | 64 000 | 32 000 | 16 000 | 8 000 | 4 000 | –
500 ms | 128 000 | 64 000 | 32 000 | 16 000 | 8 000 | 4 000 | –
1 s | 128 000 | 64 000 | 32 000 | 16 000 | 8 000 | 4 000 | 500

Remarque :

- La fréquence de journalisation dans le tableau fait référence à la fréquence de collecte des données, indépendamment du paramètre [Type de condition].
- Les combinaisons qui affichent '-' comme valeur indicative identifient les cas qui peuvent entraîner des retards dans la collecte des données et le tracé des graphiques de tendance.

#### Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise)

| Nombre de variables dans les groupes de journalisation
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Fréquence de journalisation | 100 ms | 640 000 | 320 000 | 160 000 | 80 000 | 40 000 | 20 000 | –
200 ms | 640 000 | 320 000 | 160 000 | 80 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000
500 ms | 640 000 | 320 000 | 160 000 | 80 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000
1 s | 640 000 | 320 000 | 160 000 | 80 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000

Remarque :

- La fréquence de journalisation dans le tableau fait référence à la fréquence de collecte des données, indépendamment du paramètre [Type de condition].
- Les combinaisons qui affichent '-' comme valeur indicative identifient les cas qui peuvent entraîner des retards dans la collecte des données et le tracé des graphiques de tendance.

#### Série ST6000, Série ST6000 2nd Gen ou Série STM6000

| Nombre de variables dans les groupes de journalisation
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
Fréquence de journalisation | 100 ms | 160 000 | 80 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000 | –
200 ms | 160 000 | 80 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000 | 5 000
500 ms | 160 000 | 80 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000
1 s | 160 000 | 80 000 | 40 000 | 20 000 | 10 000 | 20 000

Remarque :

- La fréquence de journalisation dans le tableau fait référence à la fréquence de collecte des données, indépendamment du paramètre [Type de condition].
- Les combinaisons qui affichent '-' comme valeur indicative identifient les cas qui peuvent entraîner des retards dans la collecte des données et le tracé des graphiques de tendance.

#### Série GP-4100

| Nombre de variables dans les groupes de journalisation
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
Fréquence de journalisation | 100 ms | 32 000 | 16 000 | 8 000 | – | – | –
200 ms | 32 000 | 16 000 | 8 000 | 4 000 | – | –
500 ms | 32 000 | 16 000 | 8 000 | 4 000 | – | –
1 s | 32 000 | 16 000 | 8 000 | 4 000 | 100 | –

Remarque :

- La fréquence de journalisation dans le tableau fait référence à la fréquence de collecte des données, indépendamment du paramètre [Type de condition].
- Les combinaisons qui affichent '-' comme valeur indicative identifient les cas qui peuvent entraîner des retards dans la collecte des données et le tracé des graphiques de tendance.

#### Série IPC ou PC/AT

| Nombre de variables dans les groupes de journalisation
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Fréquence de journalisation | 100 ms | 1 280 000 | 640 000 | 320 000 | 160 000 | 80 000 | 20 000 | –
200 ms | 1 280 000 | 640 000 | 320 000 | 160 000 | 80 000 | 20 000 | 20 000
500 ms | 1 280 000 | 640 000 | 320 000 | 160 000 | 80 000 | 20 000 | 20 000
1 s | 1 280 000 | 640 000 | 320 000 | 160 000 | 80 000 | 20 000 | 20 000

Remarque :

- La fréquence de journalisation dans le tableau fait référence à la fréquence de collecte des données, indépendamment du paramètre [Type de condition].
- Les combinaisons qui affichent '-' comme valeur indicative identifient les cas qui peuvent entraîner des retards dans la collecte des données et le tracé des graphiques de tendance.