# Utilisation du verrouillage pour éviter les problèmes

L'action tactile ne sera activée que si l'adresse de bit spécifiée dans l'adresse de verrouillage remplit la condition d'activation du fonctionnement tactile.

## Exemple d'opération

## Configuration du flux de travail

1. Ajouter des variables
2. Configurer des composants

## Ajouter des variables

### Explorateur de projets : [Variables] ➞ [Toutes les variables]

Ajoutez la ou les variables ci-dessous.

#### Propriétés de variable :

[Nom] | [Type de données] | [Source] | [Valeur initiale]
Var1 | [BOOL] | Tout | Tout
Verrouillage | [BOOL] | [Internal] |

## Configurer des composants

### Explorateur de projets : [Conception d'écran] ➞ [Écran] ➞ [Screen1]

Faites glisser et déposez les objets suivants de la [Bibliothèque d'objets] vers l'écran.

#### Propriétés de l'objet de commutateur (Nom : Switch1) :

Tabulation | Sous-onglet | Propriété | Valeur
[Fonction] | [Toucher] | [Opération] | [Type] | [Bit]
[Opération] | [Basculer]
[Destination] | [Variable] [Nom] : Var1
[Détails] | [Verrouillage] | [Variable] [Nom] : Verrouillage