# Transfert d'un projet par câble USB

Vous pouvez transférer (ordinateur à l'afficheur) les projets vers l'afficheur au moyen du câble USB.

Important :

- N'éteignez pas le PC ou l'afficheur et ne débranchez pas le câble de transfert durant le transfert (PC à l'afficheur). Cela pourrait provoquer une erreur lors du démarrage de l'afficheur.

- Pour empêcher l'altération du projet sur l'afficheur, activez l'authentification utilisateur pour les opérations de transfert de projets. Pour connaître la procédure de configuration, voir le tableau ci-dessous.
  Prenez des précautions car le transfert ne sera pas possible si vous oubliez le nom d'utilisateur ou le mot de passe.

Remarque :

- Pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge le transfert par câble USB, voir :
  Liste des modèles et fonctions pris en charge

- Vous ne pouvez pas transférer des données vers plusieurs afficheurs en même temps, depuis un ordinateur.

- Vous ne pouvez pas transférer le projet pendant la simulation.

- Si les fichiers de projet sont volumineux, le transfert peut prendre un certain temps.

- Avant d'effectuer le transfert, assurez-vous que l'afficheur auquel vous effectuez le transfert est le même type d'afficheur défini dans le logiciel d'édition d'écrans.

- Ne pas branchez 2 câbles USB ou plus sur l'ordinateur.

Pour transférer un projet :

1. Connectez le PC et l'afficheur par câble USB.

2. Mettez l'afficheur sous tension.

   (Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise))

   Dans le menu Programme, cliquez sur [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)].

   (Lors de l'utilisation d'un équipement Série IPC ou PC/AT)

   Dans le menu Programme, cliquez avec le bouton droit sur [BLUE Runtime] et sélectionnez [Exécuter en tant qu'administrateur].

   Remarque : si vous ne pouvez pas sélectionner [Exécuter en tant qu'administrateur], communiquez avec votre administrateur système.

3. Démarrez le logiciel d'édition d'écrans sur le PC et ouvrez le projet que vous voulez transférer (PC à l'afficheur).

4. Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] et cliquez sur [Target01].

5. Dans la fenêtre Propriétés, accédez à l'onglet [Fonction] ➞ [Basique] et confirmez que [Type] dans [Méthode de transfert] est [Câble USB].

6. Dans [Paramètre de sécurité], sélectionnez [Activer] et dans le champ [Niveau de sécurité], définissez le niveau de sécurité nécessaire pour effectuer les opérations de transfert.

Remarque :

- Dans [Paramètre de sécurité], si l'option [Désactiver] est sélectionnée, le projet est transféré sans authentification utilisateur.
- Si l’option [Activer] n’est pas sélectionnée dans la fenêtre de propriétés [Paramètres], le projet est transféré sans authentification.
  (Pour ouvrir la fenêtre de propriétés [Paramètres], dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Sécurité] et cliquez sur [Paramètres].)
- S'il n'y a aucun groupe d'utilisateurs ou utilisateur qui satisfait au [Niveau de sécurité], le projet ne peut pas être transféré. Pour créer un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur, voir ci-dessous.
  Procédure de conception (sécurité)

7. Sur la barre d'outils de l'application, cliquez sur l'icône .

   Remarque : si le produit ne dispose pas d’une licence, l’icône s’affiche en gris et vous ne pouvez pas transférer le projet.

8. La boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargements indique la progression.
   On vous demandera de saisir un [Nom d'utilisateur] et un [Mot de passe]. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un utilisateur qui satisfait au niveau de sécurité nécessaire et cliquez sur [OK].

   Remarque :

   - Avant que la boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargement soit affichée, une boîte de dialogue affichant les progrès de la validation et de la génération du fichier s'affiche. De plus, selon la taille du projet, il peut prendre un certain temps avant que la boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargement apparaisse.
   - La boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargement affiche les options Conserver et Remplacer/Effacer les données d'exécution en fonction des paramètres des informations utilisateur, des paramètres Ethernet, du stockage local, de l'alarme, de la journalisation et des journaux d'opération.
     Pour en savoir plus, consultez ce qui suit.
     Conserver les données d'exécution après le transfert

9. Une fois le téléchargement terminé, fermez la boîte de dialogue Gestionnaire de téléchargements.

Une fois le projet transféré avec succès, l'afficheur est redémarré et exécute le projet transféré.

Remarque : lors du transfert vers un équipement GP-4100 Series dont le système est la version 3.0 ou antérieure, après qu’une boîte de message s’affiche pour indiquer que le transfert est terminé, l’équipement GP-4100 Series pourrait ne pas redémarrer après une période de plusieurs minutes.

Une fois l’opération de transfert terminée, vous pouvez redémarrer l’équipement GP-4100 Series en retirant et en réinsérant le cordon d’alimentation.