# Propriétés (Variables)

[Source]
Sélectionnez la source de lecture et d'écriture des données en tant que périphérique interne ou externe.

Remarque :

- Cette propriété n'est pas disponible pour les variables locales.
- La source des variables locales est fixée à [Interne].

[Adresse de l'équipement]
Cette fonction est uniquement disponible lorsque [Source] est définie sur un équipement externe. Attribuer une adresse de périphérique externe.

Remarque : Cette propriété n'est pas disponible pour les variables locales.

[Vitesse de scrutation]
Cette fonction est uniquement disponible lorsque [Source] est définie sur un équipement externe. Sélectionnez le taux de balayage pour obtenir les données d'adresse du périphérique.
Important : La vitesse de scrutation n'est PAS disponible pour les pilotes dont les adresses sont gérées dans la mémoire de l'afficheur, comme Modbus SIO Slave, Modbus TCP Slave, Memory Link SIO et Memory Link Ethernet. Même si vous configurez les paramètres de vitesse de scrutation, ils ne sont PAS utilisés par ces pilotes. Remarque : Pour plus d'informations sur les vitesses de scrutation, voir ci-dessous. Définition de l'intervalle de lecture des valeurs de variables externes (Vitesse de scrutation)

[Valeur initiale]
Définir la valeur de départ de la variable interne.

[Valeur]
Cette fonction est uniquement disponible lorsque [Source] est définie sur [Interne]. Sélectionnez la propriété source à référencer pour la valeur. Au moment de l'exécution, la valeur de la variable qui utilise la propriété source peut être modifiée dynamiquement en changeant les valeurs de la propriété source.
Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. '(Nom de la variable).Value' Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Cible] [Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Plage de saisies]
Cochez cette case pour limiter la plage de valeurs écrites dans la variable à partir de l'afficheur. Les opérations d'écriture de données par l'équipement externe ne sont pas limitées par cette fonction.

[Minimum] / [Maximum]
[Minimum] / [Maximum] définit la gamme de valeurs que vous pouvez écrire dans la variable à partir de l'afficheur.
Remarque : pour plus d'informations sur les plages de valeurs variables, reportez-vous à ce qui suit. Types de données

[Longueur de la variable]
Cette fonction est uniquement disponible lorsque [Source] est définie sur [Interne]. Sélectionnez cette option pour rendre variable le nombre d'octets pouvant être stockés.

[Nombre d'octets]
Cette fonction n'est disponible que lorsque [Type de données] est défini sur [STRING] ou [WSTRING]. Lorsque [Type de données] est défini sur [STRING], sélectionnez l'encodage de la chaîne. Le nombre de caractères pris en charge par la variable chaîne est défini par [Nombre d'octets] et [Encodage de chaîne] Plage de valeurs de configuration : 1 - 512

[Encodage de chaîne]
Cette fonction est uniquement disponible lorsque [Source] est définie sur un équipement externe. Lorsque [Type de données] est défini sur [STRING], sélectionnez l'encodage de la chaîne.
Remarque : Vous pouvez également configurer l'encodage de chaîne dans les propriétés de l'équipement. Le réglage de la propriété variable a la priorité sur la propriété de l'équipement. Dans la propriété [Encodage de chaîne] de la variable, sélectionnez [Type de paramètre d'équipement] pour appliquer le paramètre d'encodage de chaîne de l'équipement. Pour une variable ou un pilote sélectionné, si vous utilisez un texte dont le code de caractère ne peut pas être converti par un [Encodeur de chaîne], la fin de la chaîne est reconnue par le code de caractère. Lorsque [Type de données] est défini sur [STRING], l'encodage des chaînes est fixé à UTF16.

[Persistante]
Conserve la valeur de la variable interne lorsque l'afficheur est hors tension.
Remarque : Le nombre de variables pour lesquelles vous pouvez configurer l'option [Persistante] dépend de l'espace disponible dans la mémoire de sauvegarde (SRAM). Pour vérifier la zone de données requise pour conserver les valeurs de variable, voir ci-dessous. Calcul de la taille des données à enregistrer Peu importe la configuration [Persistante], les valeurs de variable sont réinitialisées à la [Valeur initiale] chaque fois que le projet est transféré. Vous ne pouvez pas activer l'option [Persistante] pour les variables externes. Cette propriété n'est pas disponible pour les variables locales.

[Type de données]
Sélectionnez le type de données à stocker dans la variable.
Remarque : pour plus d'informations sur les types de données, reportez-vous à ce qui suit. Types de données

[Partage de données]
Indiquez si la variable doit être partagée avec le serveur OPC UA. Cette propriété est disponible lorsque [Serveur OPC UA] est activé. [Cible01] Fenêtre Propriétés > Onglet [Détail] > Onglet [Accès aux données] > [Serveur OPC UA] Propriétés (Cible01) -[Aucune] : la variable ne peut pas être visualisée ou modifiée par les clients. -[Lecture seule] : Les clients du réseau peuvent visualiser la valeur de la variable. -[Lecture et écriture] : Les clients du réseau peuvent visualiser et modifier la valeur de la variable. Remarque : Cette propriété n'est pas disponible pour les variables locales.

[Commentaires]
Saisissez des commentaires sur la variable.