# Paramètres du serveur Web

Web Server vous permet de recevoir des valeurs de variable, la quantité et une notification d'erreur d'alarme/système à distance.

## Configuration des paramètres du serveur Web

Étapes pour configurer les paramètres du serveur Web sur l'afficheur.

Remarque : Pour plus d'informations sur les modèles qui prennent en charge Web Server voir ci-dessous.

Modèle/Fonction pris en charge.

1. Dans la fenêtre Explorateur de projets, accédez à [Architecture du système] et cliquez sur [Target01].
2. Dans la fenêtre Propriétés, cliquez sur l'onglet [Avancé] et sur l'onglet [Accès aux données].
3. Accédez à [Paramètres de fonction Web] et cochez la case [Activer Web Server].
4. Définissez les propriétés suivantes.

Propriétés Propriétés

[Paramètres de fonction Web]

[Activer Web Server]
Sélectionnez pour utiliser Web Server.

[Paramètres Web Server]

[Paramètre de sécurité]
Lorsque l'utilisateur est restreint selon le niveau d'accès utilisateur de Web Server, sélectionnez Activer [Paramètre de sécurité] et définissez le niveau de sécurité.

[Niveau de sécurité pour la lecture]
L'utilisateur peut voir la propriété du serveur, le nom de la variable, la valeur de la variable, les erreurs système et les alarmes.

[Numéro de port]
Définissez le [Numéro de port] pour la communication de données.

[Communication chiffrée]
Cette propriété est disponible sur les modèles qui prennent en charge HTTPS/WSS. Version prise en charge : TLS 1.3 TLS 1.2 Remarque :Pour plus d'informations sur les modèles prenant en charge HTTPS/WSS, reportez-vous à ce qui suit. Liste des modèles et fonctions pris en charge

[Certificat d'exportation]
Cette propriété est disponible lorsque [Communication chiffrée] est activé.

[Stockage des données]
Indiquez l'emplacement de stockage pour l'exportation du certificat de serveur.

[Nom du dossier]
Indiquez le dossier de destination pour l'exportation du certificat de serveur. S'il est laissé vide, le certificat est exporté et enregistré dans le répertoire racine.

## Protocole pris en charge

Les protocoles suivants sont pris en charge :

- HTTP

- HTTPS

- WS

- WSS

Remarque : Lorsque l'option [Communication chiffrée] est activée, seules les connexions sécurisées (HTTPS et WSS) sont autorisées.

### Pour créer un réseau sécurisé pour empêcher tout accès non autorisé

Pour créer un réseau sécurisé pour empêcher tout accès non autorisé, voir ci-dessous.

Cybersécurité

Nous vous recommandons particulièrement de faire ce qui suit :

- Créez un environnement de communication à l'aide d'une communication chiffrée (par exemple, VPN).
- Installez l'afficheur sur un réseau sécurisé autorisé et protégez l'afficheur avec un pare-feu.