# Propriétés (Contrôle de recette)

[ID de la famille de recettes] 'RecipeControl1.FamilyID'
Définissez l'ID de la famille de recettes à utiliser.
Remarque : vous pouvez également modifier l'ID de la famille de recettes avec la liste déroulante des recettes. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. RecipeControl1.FamilyID Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Cible] [Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[ID du groupe de recettes] 'RecipeControl1.GroupID'
Définissez l'ID du groupe de recettes à utiliser.
Remarque : vous pouvez également utiliser une liste déroulante de recettes pour modifier l'ID du groupe de recettes. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. RecipeControl1.GroupID Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Cible] [Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[ID de recette] 'RecipeControl1.RecipeID'
Définissez l'ID de la recette à utiliser.
Remarque : vous pouvez également utiliser la liste déroulante des recettes pour modifier l'ID de la recette. Prise en charge de la liaison des données : Pour l'utiliser comme source de liaison, reportez-vous à ce qui suit. RecipeControl1.RecipeID Lorsqu'elles sont utilisées comme cible de liaison, les sources de liaison qui peuvent être associées sont les suivantes. [ Alarme] [ Variable] [ Cible] [Équipement] [ Recette] Pour plus d'informations sur le concept de liaison de données, reportez-vous à ce qui suit. Liaison des données

[Emplacement des données d'importation/exportation]
Sélectionnez l'emplacement d'exportation/importation des données de recette. -[Stockage local] -[Carte SD] -[Stockage USB]
Remarque : Le stockage qui peut être sélectionné pour [Emplacement des données d'importation/exportation] dépend du modèle de l'afficheur. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, le simple fait de sélectionner [Carte SD] ou [Stockage USB] ne permet PAS de stocker le fichier d'exportation dans la carte SD ou la stockage USB insérée dans l'afficheur. Pour enregistrer le fichier d'exportation sur la carte SD ou le stockage USB, spécifiez le dossier de destination dans la propriété [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)] de la cible. Fenêtre de propriété [Target01] > onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Préférences] Propriétés (Target01)

[Nom du dossier]
Définissez le nom du dossier dans lequel le fichier exporté est enregistré. (Exemple : \Recette) Vous pouvez utiliser un maximum de 256 caractères, à l'exclusion des symboles suivants, pour le nom du dossier. : ; | , * ? " < >
Remarque : Sur l' Série IPC, pour utiliser une langue spécifique pour les noms de dossier et de fichier, configurez-la dans [Panneau de configuration] > [Modifier les paramètres régionaux du système].

[Direction des données de la recette]
Sélectionnez la direction des données exportées. - [Ingrédient_Recette] : chaque ligne du fichier exporté est une recette. Les ingrédients sont en colonnes. - [Ingrédient_Recette] : chaque ligne du fichier exporté est une valeur d'ingrédient. Les recettes sont en colonnes. Ce paramètre s'applique aux exportations à partir du logiciel d'édition d'écran et de l'afficheur.

[Enregistrer dans]
Sélectionnez l'emplacement des données de recette parmi les suivantes. -[Interne] (mémoire d’application) -[Carte SD] -[Stockage USB]
Important : Lorsque vous utilisez une mémoire externe pour enregistrer des données de recettes, mettez l'afficheur hors tension avant de retirer la mémoire externe. Si vous retirez la mémoire externe avant de mettre l'afficheur hors tension, les données de la recette ne peuvent pas être enregistrées même si la mémoire externe est insérée à nouveau. Dans ce cas, redémarrez l'afficheur après avoir inséré la mémoire externe. Nous vous recommandons d'éviter de choisir un stockage externe qui est souvent retiré de l'afficheur. Remarque : La mémoire et le stockage qui peuvent être sélectionnés pour [Enregistrer dans] dépendent du modèle de l'afficheur. Lors de l'utilisation d'un équipement Série SP5000 Open Box (modèle Windows 10 IoT Enterprise), Série IPC ou PC/AT, le simple fait de sélectionner [Carte SD] ou [Stockage USB] ne permet PAS de stocker les données de recette dans la carte SD ou le stockage USB inséré dans l'afficheur. Pour enregistrer les données de la recette sur la carte SD ou le stockage USB, spécifiez le dossier de destination dans la propriété [Dossier destination (carte SD)] ou [Dossier destination (stockage USB)] de la cible. Fenêtre de propriété [Target01] > onglet [Fonction] > onglet [Options] > [Préférences] Propriétés (Target01) Pour plus d'informations sur la mémoire de l'application, reportez-vous à ce qui suit. Fonctions de mémoire/stockage disponibles

[Chiffrement]
Cochez cette case pour chiffrer les données de recette. Cette propriété est disponible lorsque le stockage externe est sélectionné dans [Enregistrer dans]. La valeur par défaut est activée. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas chiffrer les données de recette.