# Configuration des paramètres Ethernet

Vous pouvez affecter une adresse IP à l'afficheur et définir les paramètres de communication Ethernet. Ces paramètres permettent de communiquer avec des équipements externes ou de télécharger un fichier projet.

Remarque :

- Sur les modèles pris en charge, vous pouvez mettre à jour les paramètres Ethernet à l'aide de l'opération de transfert. Pour les modèles qui prennent en charge le transfert des paramètres Ethernet, voir ci-dessous.
  Liste des modèles et fonctions pris en charge
- Lors de l'utilisation d'un équipement Série ST6000 2nd Gen
  - Commencez par activer le port Ethernet en sélectionnant [Activer] dans le champ [Port]. Appuyez sur l'ellipse [...] à droite du champ [Ethernet] pour afficher le champ [Port].
  - Vous pouvez configurer les paramètres Ethernet dans l'écran Configuration matérielle ou dans les [System Settings]de l'afficheur. Le système redémarre automatiquement lorsque les paramètres sont mis à jour dans l'écran Configuration matérielle. Si vous mettez à jour les paramètres dans [System Settings], vous devez redémarrer le système manuellement.

### Pour attribuer une Adresse IP :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. Touchez l'adresse IP dans le champ [Ethernet1] pour afficher un clavier.
3. Entrez l'adresse IP.

   Remarque : l'adresse IP doit être au format nnn.nnn.nnn.nnn, où 'nnn' est un nombre compris entre 0 et 255.

4. Appuyez sur le bouton [Save and Reboot]. Les modifications sont enregistrées et l'application Runtime est redémarrée.

### Pour définir les paramètres Ethernet :

1. Sur l'afficheur, ouvrez l'écran Configuration du matériel.
2. Touchez le bouton [...] au côté droit du champ [Ethernet].
3. Définissez les paramètres obligatoires exemple, [Subnet Mask] et [Default Gateway].

   Remarque : lors de la communication sur une connexion Ethernet, la communication pourrait ne pas être possible selon la configuration du périphérique de destination. Si la communication est impossible, essayez ce qui suit :

   - Si vous êtes connecté directement au périphérique de destination au moyen d'un câble Ethernet, utilisez un commutateur Ethernet.
   - Faire correspondre les paramètres [Auto Negotiation], [Speed Setting] et [Duplex Setting] avec le périphérique de destination.
4. En haut de l'écran, touchez le bouton [Save and Reboot]. Les modifications sont enregistrées et l'application Runtime est redémarrée.

### Pour afficher l'adresse MAC :

Une certaine préparation est nécessaire dans le logiciel d'édition d'écrans pour pouvoir afficher l'adresse MAC.

1. Sur l'écran, dessinez un affichage de chaîne pour afficher l'adresse MAC de l'afficheur.
2. Sélectionnez l'affichage de chaîne et dans la fenêtre [Propriétés], au côté droit du champ [Valeur actuelle], cliquez sur l'icône pour afficher une liste. Sélectionnez [Cible].
3. Dans la boîte de dialogue [Sélecteur de propriété d'objet cible], sélectionnez la propriété de cible à afficher dans l'objet d'affichage de chaîne : Ethernet1.MACAddress ou Ethernet2.MACAddress.
4. Définissez [Sens] sur [Unidirectionnel] et cliquez sur [OK].
5. Dans la fenêtre [Propriétés], décochez la case [Activer le mode de saisie].

### Pour afficher l'adresse IP et le masque de sous-réseau actuels :

Une certaine préparation est nécessaire dans le logiciel d'édition d'écran.

1. Sur l'écran, dessinez une partie d'affichage d'adresse pour l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'afficheur.
2. Sélectionnez l'objet Affichage d'adresse et, dans la fenêtre [Propriétés], cliquez sur l'icône à droite du champ [Valeur actuelle]. Dans la liste affichée, sélectionnez [Cible].
3. Dans la boîte de dialogue [Sélecteur de propriété d'objet cible], sélectionnez la propriété de cible à afficher dans l'objet d'affichage d'adresse : Ethernet1.IPv4Address, Ethernet2.IPv4Address, Ethernet1.IPv4SubnetMask or Ethernet2.IPv4SubnetMask.
4. Définissez [Sens] sur [Unidirectionnel], puis cliquez sur [OK].
5. Dans la fenêtre [Propriétés], décochez la case [Activer le mode de saisie].