# Proprietà (Gruppo di registrazione)

[Massimo record] 'DataLogging.(Nome gruppo di registrazione).MaxRecord'
Impostare la quantità dei dati di registrazione da salvare. Quando i dati di registrazione superano il valore impostato, viene eseguito il processo specificato dal campo [Operazione quando [Salva in] è completo]. Impostazione del Range dei Valori: 0 - 2147483647
Nota: La quantità dei dati di registrazione che è possibile salvare dipende dalla capacità della posizione di memorizzazione. Per informazioni sulla dimensione dei dati di registrazione, fare riferimento a quanto segue. Calcolo della dimensione dei dati da salvare Per la guida sul valore di [Registrazione massima], fare riferimento a quanto segue. Condizioni per la raccolta dei dati Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. DataLogging.(Nome gruppo di registrazione).MaxRecord Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Tipo di condizione]
Selezionare la condizione per la raccolta dei dati di registrazione: -[Cambio valore]: i dati di registrazione si raccolgono quando si verifica un cambio di valore della variabile. -[Periodico]: i dati di registrazione sono raccolti periodicamente. -[Script]: i dati di registrazione sono raccolti quando viene eseguita l'operazione [Registrazione dati].
Nota: per informazioni su [Registrazione dati], fare riferimento a quanto segue. Registrazione dati

Quando si seleziona [Cambio valore] in [Tipo di condizione]Quando si seleziona [Cambio valore] in [Tipo di condizione]

[Condizione di esecuzione]
Selezionare la condizione per eseguire la raccolta dei dati di registrazione: -[ON]: i dati di registrazione si raccolgono quando il valore della variabile di tipo BOOL impostato come [Variabile trigger] si attiva. -[OFF]: i dati di registrazione si raccolgono quando il valore della variabile di tipo BOOL impostato come [Variabile trigger] si disattiva. -[Al cambio]: i dati di registrazione si raccolgono quando si verifica un cambio di valore della variabile impostata come [Variabile trigger].

[Variabile trigger]
Impostare la variabile per controllare la raccolta dei dati di registrazione. Fare clic sull'indicatore di proprietà e selezionare [Variabile].
Supporto associazione dati: Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

Quando si seleziona [Periodico] in [Tipo di condizione]Quando si seleziona [Periodico] in [Tipo di condizione]

[Frequenza]
Impostare la frequenza con cui si raccolgono i dati di registrazione. Impostazione del Range dei Valori: 1 - 100

[Unità]
Selezionare l'unità di frequenza della raccolta dei dati di registrazione. -[Secondi] -[Min] -[Ore] -[100 ms]

[Interblocco]
Impostare una variabile di tipo BOOL per interrompere la raccolta dei dati di registrazione. Quando il valore della variabile è ON, la raccolta dei dati di registrazione si interrompe. Fare clic sull'indicatore di proprietà e selezionare [Variabile].
Supporto associazione dati: Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Esporta dati]

[Attivazione]
Salva su un file i dati di registrazione presenti sul visualizzatore.
Nota: per informazioni sull'esportazione e l'importazione, fare riferimento a quanto segue. Esportazione e importazione delle impostazioni di registrazione e dati di registrazione

[Salvataggio dati]
Selezionare la posizione del file esportato da quanto segue. -[Memoria locale] -[Scheda SD] -[Dispositivo di archiviazione USB]
Nota: La memoria selezionabile per [Salvataggio dati] dipende dal modello di visualizzatore. Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, selezionando semplicemente [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB] il file di esportazione NON si memorizza nella scheda SD o nella dispositivo di archiviazione USB inserita nel visualizzatore. Per salvare il file di esportazione nella scheda SD o nella memoria USB, specificare la cartella di destinazione nella proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)] dei target. Finestra delle proprietà [Target01]; scheda [Funzione]; scheda [Opzioni]; [Preferiti] Proprietà (Target01)

[Aggiungi data/ora]
In fondo al nome del file esportato aggiungere la data e l'ora di esportazione. Esempio: se giorno e ora del dato esportato sono 2016/10/31 e 10:43:45 PM, il file esportato viene salvato come “\20161031PM104345.TXT”.
Nota: Nota: I formati di giorno e ora dipendono dalle impostazioni di [Formato data] e [Formato orario]. Finestra proprietà [Target01] > scheda [Funzione] > scheda [Opzioni] > [Esporta] Per altre informazioni, fare riferimento a quanto segue. [Formato data] [Formato orario] Se la casella di controllo [Aggiungi data/ora] è deselezionata e c'è già un file con il nome del file di esportazione, il file di esportazione presente viene sovrascritto dal nuovo file di esportazione.

[Rileva modifica]
Rileva le modifiche sul file esportato. Usare lo strumento Convalida file esportato per rilevare le modifiche.
Quando [Rileva modifica] è abilitato, alla prima riga del file esportato si aggiunge una stringa alfanumerica. Questa stringa è usata dallo strumento Convalida file esportato, per rilevare le modifiche sui dati del file. Quando si usa lo strumento Convalida file esportato, non eliminare o modificare questa stringa. Per informazioni sullo strumento Convalida file esportato, fare riferimento a quanto segue. Controllo della modifica nel file esportato

[Nome cartella] '(Nome gruppo di registrazione).ExportData.FolderName'
Impostare il nome della cartella. (Esempio: \Log) Per il nome della cartella si possono usare fino a 256 caratteri, esclusi i seguenti simboli. : ; | , * ? " < > /
Nota: Sulla serie IPC, per usare una lingua specifica per i nomi di cartelle e file, impostare dal [Pannello di controllo] > [Cambio sistema locale]. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. (Nome gruppo di registrazione).ExportData.FolderName Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Nome del file] '(Nome gruppo di registrazione).ExportData.FolderName'
Impostare il nome del file esportato. (Esempio: LogData) Per il nome del file si possono usare fino a 256 caratteri, esclusi i seguenti simboli. : ; | , * ? " \ /
Nota: Sulla serie IPC, per usare una lingua specifica per i nomi di cartelle e file, impostare dal [Pannello di controllo] > [Cambio sistema locale]. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. (Nome gruppo di registrazione).ExportData.FolderName Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Stato esportazione]

[Attivazione]
Lo stato di memorizzazione o lo stato di errore del file esportato si può memorizzare su una variabile.

[Salvo stato] '(Nome gruppo di registrazione).ExportStatus.SaveStatus'
Impostare una variabile intera per memorizzare gli stati di avvio e completamento del processo di esportazione. Dall'indicatore di proprietà, selezionare [Variabile].
Quando si fa l’esportazione, nel Salva stato viene memorizzato quanto segue. (1) Bit di esportazione (2) Bit di completamento Il Grafico dei tempi Salva stato è il seguente. A: L’utente avvia l'esportazione B: Esportazione completata C: L’utente elimina i dati nelle variabili Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. (Nome gruppo di registrazione).ExportStatus.SaveStatus Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Stato errore] '(Nome gruppo di registrazione).ExportStatus.ErrorStatus'
Impostare una variabile intera per memorizzare i risultati del processo di esportazione. Dall'indicatore di proprietà, selezionare [Variabile].
Quando il bit finale (posizione del bit:1) della variabile specificata nel campo [Salva stato] è su ACCESO, appaiono i seguenti risultati nello stato di errore. 0: I dati sono stati esportati correttamente. 1: Nessuna archiviazione esterna. 3: Spazio su disco non sufficiente. 4: Errore di apertura/scrittura file. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. (Nome gruppo di registrazione).ExportStatus.ErrorStatus Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding