# Novità

Nascondi Mostra

1. Versione 4.4
2. Versione 4.2
3. Versione 4.1
4. Versione 4.0
5. Versione 3.5 Service Pack 1
6. Versione 3.5
7. Versione 3.4.100
8. Versione 3.4
9. Versione 3.3 Service Pack 1
10. Versione 3.3
11. Versione 3.2 Service Pack 2
12. Versione 3.2 Service Pack 1
13. Versione 3.2
14. Versione 3.1 Service Pack 1B

## Versione 4.4

### Supporto hardware

#### Serie ST6000 2nd Gen

Ora è supportata anche la serie ST6000 2nd Gen.

Elenco modelli supportati/caratteristiche

### Supporto del driver

- Ora sono supportati anche i seguenti driver.

  - OPC Foundation - OPC UA Connection

  - Schneider Electric - Torretta di segnalazione XV USB

- I seguenti driver sono stati aggiornati per supportare la comunicazione sicura.

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

### Nuove caratteristiche

#### Parti nuove

La parte seguente ora è supportata.

Visualizzatore PDF

#### Trasferimento del progetto tramite server FTP

Ora per il trasferimento dei progetti è possibile utilizzare il file BML (utilizzato per il trasferimento del file system) salvato sul server FTP.

Trasferimento del progetto con il File System

Modalità di recupero

#### Generazione di certificati autofirmati

Ora nel software di modifica delle schermate è possibile generare il certificato autofirmato. Questo certificato consente di importare i simboli dal server OPC UA al software di modifica delle schermate.

Barra strumenti dell'Applicazione

#### Impostazioni dell'applicazione

Ora è disponibile la funzione [Salvataggio automatico], che può evitare la perdita di dati.

Barra strumenti dell'Applicazione

#### Miglioramento della sicurezza informatica

I controlli di integrità vengono ora eseguiti automaticamente all'apertura dei file di progetto e degli oggetti composti, per aiutare a rilevare le modifiche non autorizzate. Gli avvisi compaiono anche quando si tenta di aprire, sfogliare o importare file di dimensioni insolite, aiutando a prevenire problemi di prestazioni e operazioni indesiderate.

### Funzionalità migliorate

- Per i trasferimenti di progetti su Ethernet con la serie IPC e PC/AT, ora si può utilizzare la comunicazione sicura tramite TLS.
  Trasferimento di un progetto tramite Ethernet
- Oltre ai file TXT e CSV, ora è possibile esportare/importare le variabili su/da i file Excel nel software di modifica delle schermate.
  Esportazione e importazione di variabili
- Le proprietà [Immagine] o [File immagine] dei seguenti oggetti ora supportano il formato di file SVG, oltre a PNG.

  Parti e forme nella [Cassetta degli attrezzi]

  - Immagine
  - Visualizzazione dell'indirizzo
  - Casella di controllo
  - Visualizzazione Giorno/ora
  - Spia
  - Spia a N stati
  - Visualizzatore numerico
  - Pulsante di opzione
  - Visualizzazione stringa
  - Tasto
  - Visualizzazione ora
  - Tasto a levetta

  [Schermate] in [Esplora progetti]

  - Schermata
  - Cartella

- Quando si utilizza la serie IPC o il PC/AT, ora per i driver seriali è possibile impostare fino a 9 porte COM diverse.
  Collegamento di target e dispositivi
- Per una connessione più sicura, il server Web e Web Viewer ora supportano HTTPS.
  Impostazioni del server web
  Panoramica del BLUE Web Viewer e flusso del lavoro di sviluppo

## Versione 4.2

### Funzionalità migliorate

- Ora si possono configurare più connessioni FTP nel software di modifica schermate e passare da una all'altra in fase di esecuzione.
  Collegamento al server FTP
- Ora si possono progettare oggetti Percorso personalizzati, usando la sintassi del percorso e i contorni del font.
  Proprietà (Percorso)
- Ora si possono visualizzare il testo della proprietà [Descrizione] delle schermate e dei contenuti in fase di esecuzione.
  Proprietà

## Versione 4.1

### Supporto hardware

#### Serie PSA6000

Ora è supportata anche la Serie PSA6000.

Elenco modelli supportati/caratteristiche

### Nuove caratteristiche

#### Parti nuove

La parte seguente ora è supportata.

Visualizzatore del registro operazioni

#### Comandi gestuali

I seguenti modelli ora supportano i gesti di scorrimento.

- Serie ST6000
- Serie STM6000

Cosa sono i Comandi gestuali?

### Funzionalità migliorate

- Adesso è possibile configurare la connessione FTP in fase di esecuzione.
  Configurazione delle impostazioni delle connessioni FTP

## Versione 4.0

### Supporto del driver

- Ora è supportata la nuova versione del software (STEP7 V20).

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- La nuova versione del file L5K (Studio 5000 V37) ora è supportata dal seguente driver.

  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/P

- I seguenti driver sono stati aggiornati per importare i simboli delle variabili di processo e di sicurezza.

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

- I seguenti driver sono ora supportati dalla funzione Symbol Link.

  - Beckhoff Automation GmbH - Beckhoff TwinCAT ADS/AMS

### Nuove caratteristiche

#### HMI License Manager

Il metodo di attivazione della licenza del software di modifica delle schermate e delle applicazioni Runtime è cambiato. Attivare la licenza utilizzando il software di attivazione (HMI License Manager).

Ambiente operativo

#### Oggetto composto

La creazione e l'uso di oggetti composti ora sono supportati. L'oggetto composto è un oggetto creato dall'utente per combinare più oggetti.

Panoramica

#### Collegamenti FTP

La comunicazione FTP ora è supportata. Il visualizzatore può collegarsi al server FTP come client FTP.

Collegamento al server FTP

#### Icona

A [Tool Chest] è stata aggiunta la categoria delle icone.

Tool Chest

#### Unire le forme

Ora è possibile generare una singola forma da più forme e icone.

Unire le forme

#### Modelli

I modelli sono ora disponibili quando si crea un nuovo progetto e nuovi oggetti composti. Se si utilizza un modello, verificare che funzioni correttamente.

#### Impostazioni dell'applicazione

È ora possibile mantenere la posizione di visualizzazione delle finestre di proprietà e delle finestre di dialogo. È inoltre possibile riportare la posizione del display allo stato iniziale.

Barra strumenti dell'Applicazione

### Funzionalità migliorate

- L'oggetto Indice allarmi ora può nascondere tutti gli allarmi recuperati in una sola volta. L'occultamento è impostato da script.
  Indice allarmi
- I dati raccolti con la registrazione dei dati ora possono essere cancellati. La cancellazione dei dati avviene tramite script.
  Registrazione dati
- Il software di modifica delle schermate ora supporta Windows 11 e Windows Server 2022.
  Ambiente operativo
- I formati di file/dati che possono essere visualizzati nell'oggetto Browser Web sono aumentati.
  Informazioni su Browser Web

## Versione 3.5 Service Pack 1

### Supporto del driver

- Ora è supportata la nuova versione del software (STEP7 V19).

  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet

- La nuova versione del file L5K (Studio 5000 V36) ora è supportata dal seguente driver.

  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/P

### Nuove caratteristiche

#### Elenco oggetti

Il numero di oggetti presenti nella schermata/contenuto si visualizza ora tra parentesi dopo il nome nell'area di lavoro della finestra [Elenco oggetti] della schermata/contenuto.

Elenco oggetti

#### Miglioramento della sicurezza informatica

In Allarme, Registro operazioni, Registrazione e Ricetta, il valore predefinito della proprietà [Codifica] è cambiato da disabilitato ad abilitato.

## Versione 3.5

### Supporto hardware

#### Serie PS6000 Basic Box

Ora è supportata anche la Serie PS6000 Basic Box.

Elenco modelli supportati/caratteristiche

### Supporto del driver

- Ora sono supportati anche i seguenti driver.

  - IAI Corporation - X-SEL Controller

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus TCP Master

  - Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. - Modbus SIO Master

- La nuova versione del file L5K (Studio 5000 (ex RSLogix5000) V35) ora è supportata dal seguente driver.

  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/P

### Nuove caratteristiche

#### Impostazione unica per più selezioni

Quando si selezionano più oggetti o variabili, le proprietà comuni vengono filtrate automaticamente e ora si possono impostare in una sola volta per tutti gli oggetti o le variabili. Ciò riduce il tempo e lo sforzo necessari per impostare gli oggetti e le variabili durante la modifica delle schermate.

Impostazione delle proprietà comuni di più oggetti in una sola volta sullo schermo

Impostazione delle proprietà comuni per più variabili in una sola volta

#### Supporto al miglioramento delle informazioni

Le seguenti funzioni ora sono supportate nella barra degli strumenti dell'applicazione del software di modifica schermate.

- Taglio
- Menu "?"
  - Guida offline
  - Guida online
  - HMI Design Studio
  - Readme

Barra strumenti dell'Applicazione

## Versione 3.4.100

### Supporto del driver

- Le nuove CPU sono supportate dai seguenti driver
  - OMRON Corporation - Serie CS/CJ/CP/NX Ethernet
  - OMRON Corporation - Serie CS/CJ/CP HOST Link
- Gli indirizzi del nuovo dispositivo sono supportati dai seguenti driver.
  - Mitsubishi Electric Corporation - Serie Q/QnA Ethernet
  - Mitsubishi Electric Corporation - Serie Q/QnA Seriale
- Ora è supportata la nuova versione del software (STEP7 V18).
  - Siemens AG - TIA Portal Ethernet
- I seguenti driver sono stati aggiornati per aumentare la gamma degli ID unità.
  - Modbus Organization - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master
  - Schneider Electric - Modbus TCP Master via USB

### Nuove caratteristiche

#### Allarme

La proprietà [Comportamento dell'allarme] è stata aggiunta alla finestra delle proprietà [Gruppo allarmi]. A seconda dell'impostazione della proprietà [Comportamento dell'allarme], lo stato di allarme passa da tre stati ([ACK opzionale]) a quattro stati ([ACK obbligatorio]). Per supportare questa funzione, la versione del file dei dati di allarme esportati è la 2.1.

Funzionamento degli allarmi

#### Definire indirettamente il numero di elementi dell'array con i valori delle proprietà dell'oggetto

Per definire indirettamente il numero di elementi dell'array, ora si possono usare i valori delle proprietà dell'oggetto.

Tipo di dati > Variabili di tipo dati utente > Variabili array > Indirizzamento indiretto dell'array

#### Selezionare il mantenimento o la cancellazione dei dati di registro al momento del trasferimento via Ethernet o USB

Quando si trasferiscono i progetti via Ethernet o USB, ora si possono mantenere le impostazioni e i dati di registro degli allarmi, della registrazione e del funzionamento. Selezionare per mantenere o cancellare ogni file di dati di registro nel Download Manager.

Mantenere i dati di Runtime dopo il trasferimento

### Funzionalità migliorate

- Il numero massimo di ricette per ogni gruppo di ricette è aumentato.
  Elenco modelli supportati/caratteristiche
- Quando si importa nuovamente il file di simboli, non è necessario rimuovere il file di simboli importato precedentemente.
  Importazione di simboli dai dispositivi esterni

## Versione 3.4

### Supporto hardware

#### Serie SP5000X

Ora è supportata anche la Serie SP5000X.

Elenco modelli supportati/caratteristiche

### Supporto del driver

- Ora è supportato il seguente driver.
  - KEYENCE Corporation - KV-10/16/24/40 CPU Direct
- Nuove CPU, supportate dal seguente driver.
  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/P
- La nuova versione del file L5K (RSLogix5000 V33/V34) ora è supportata dal seguente driver.
  - Rockwell Automation, Inc. - Ethernet/P

### Nuove caratteristiche

#### Variabili locali

Ora le variabili locali sono supportate. Le variabili locali si possono utilizzare solo all'interno della schermata, del contenuto o dei suoi script.

Variabili locali

#### Parti nuove

La parte seguente ora è supportata.

Visualizzazione dell'indirizzo

#### Creazione di script basati sul Blocco

L'ambiente di creazione degli script basato sul blocco è stato migliorato. Dopo aver aggiunto un blocco allo script, cliccare l'icona e usare IntelliSense per elencare i blocchi compatibili e aggiungerli rapidamente.

Passi di progettazione (modalità Blocco)

#### Comunicazione

Ora è possibile utilizzare lo stato di errore con le proprietà dell'apparecchiatura. Per informazioni, fare riferimento a quanto segue.

Apparecchiatura

#### Server OPC UA

Ora è possibile selezionare AES per le norme di sicurezza.

Collegamento al server UA OPC

#### Miglioramento della sicurezza informatica

- La modifica del formato delle stringhe di uscita e dei simboli speciali ora è impedita, in modo da bloccare l'elaborazione indesiderata all'apertura dei file esportati.

#### Migliore utilizzabilità del software di modifica schermate, Screen Editor Software

- L'operatività delle finestre Esplora progetti, Tool Chest, Proprietà ed Elenco oggetti è stata migliorata.

- La creazione di script basati sul Blocco supporta Intellisense.

## Versione 3.3 Service Pack 1

### Nuove caratteristiche

#### Driver aggiornati

Nuove CPU, supportate dai seguenti driver.

- Schneider Electric - Modbus SIO Master

- Schneider Electric - Modbus TCP Master

- KEYENCE Corporation - Serie KV Ethernet

- KEYENCE Corporation - Serie KV SIO

#### Nuovo Blocco valori

Il Blocco valori seguente ora è supportato.

- ID Testo lingua

## Versione 3.3

### Nuove caratteristiche

#### Creazione di script basati sul testo

Ora l'ambiente di creazione di script basati sul testo è supportato, per utenti esperti. È possibile programmare il modo in cui il visualizzatore reagisce agli eventi in tempo reale come un tocco, un cambio schermata o un cambio di valore.

Modalità Testo per gli script

#### Impostare la larghezza del tastierino stringhe

Ora è possibile specificare la larghezza del tastierino stringhe del sistema.

Tastierini

#### Driver aggiornati

Nuove CPU, supportate dai seguenti driver.

- Fuji Electric Co., Ltd. - MICREX-SX Series Ethernet

Ora è supportata la nuova versione del software (STEP7 V17).

- Siemens AG - TIA Portal Ethernet

#### Miglioramento della sicurezza informatica

- Per proteggere le password da chiunque tenti di sbirciare, quando si visualizzano gli asterischi corrispondenti ai valori immessi, i tasti della tastiera di sistema non invertono la loro visualizzazione quando vengono premuti.

## Versione 3.2 Service Pack 2

### Supporto hardware

#### Serie PS6000

- Ora è supportata anche la Serie PS6000.
  Elenco modelli supportati/caratteristiche

### Supporto per driver

- Nuove CPU sono supportate nei seguenti driver.

  - Panasonic Industrial Devices SUNX - serie FP Computer Link SIO

  - Modbus Organization - Modbus SIO Master

  - Modbus Organization - Modbus TCP Master

- Gli indirizzi del nuovo dispositivo sono supportati con il seguente driver.
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK Ethernet
  - JTEKT Corporation - TOYOPUC CMP-LINK SIO

- Il metodo di accesso ai byte per %MW e %KW è cambiato.

  - Schneider Electric - Modbus SIO Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master

  - Schneider Electric - Modbus TCP Master via USB

### Nuove caratteristiche

#### Filtro di scrittura unificato

Ora si può controllare lo stato del filtro di scrittura unificato del visualizzatore (UWF).
Per informazioni, fare riferimento a quanto segue.
Impostazioni target

#### Comunicazione

Ora sono supportati il flag di errore di comunicazione e l'attivazione e la disattivazione della comunicazione tra le apparecchiature. Per informazioni su queste funzioni, fare riferimento a quanto segue.

Apparecchiatura

Impostazione intervalli di lettura dei valori delle variabili esterne (velocità di scansione)

#### Visualizzatore numerico

- Ora si può usare [Suffisso] e [Prefisso] per visualizzare il testo prima e dopo i valori nel Visualizzatore numerico.
  Per informazioni, fare riferimento a quanto segue.
  Proprietà (Visualizzatore numerico)
- Ora si può cambiare il colore del riempimento, del bordo o del testo quando i valori si trovano fuori intervallo di immissione o quando i valori si trovano all'interno dell'intervallo di allarme.

#### [Colore quando selezionato]

Questa nuova proprietà consente di specificare il metodo di inversione quando si seleziona l'oggetto. Per gli oggetti dell'elenco a discesa e dell'elenco a discesa ricette, specificare il metodo di inversione quando si selezionato un elemento dell'elenco.

Questa proprietà ha le seguenti opzioni: [Colore inverso] e [Colore inverso e trasparenza]. [Colore inverso] è l'impostazione predefinita. Se si apre il progetto creato con una versione precedente del software di editing dello schermo, questa proprietà è impostata su [Colore inverso e trasparenza].

I seguenti oggetti supportano questa funzione.

- Visualizzazione Giorno/ora

- Elenco a discesa

- Visualizzatore numerico

- Elenco a discesa ricette

- Visualizzazione stringa

- Visualizzazione ora

#### Modalità di recupero

Quando un visualizzatore non riesce ad accettare il progetto nell'operazione di trasferimento,ora è possibile accedere alla modalità di recupero e trasferire nuovamente il progetto.

Modalità di recupero

### Nuova operazione

Ora è supportata la seguente operazione.

- Apparecchiatura

### Miglioramento della sicurezza informatica

- La nuova scheda [Avvertenze di sicurezza] è stata aggiunta all'Area feedback, per poter trovare rapidamente qualsiasi avvertimento relativo alla sicurezza.
- Ora puoi impostare una password quando trasferisci o salvi un progetto.

### Funzionalità migliorate

- La modifica dell'indirizzo IP e dell'ID dell'unità dell'apparecchiatura in fase di esecuzione ora è supportata. Per informazioni sui driver supportati, fare riferimento a quanto segue.
  Apparecchiatura
- Quando uno script include condizioni o valori non definiti, il funzionamento di quello script è ora cambiato.
  Note sulla conversione del file di progetto

## Versione 3.2 Service Pack 1

### Nuove caratteristiche

Adesso il montaggio del visualiazzatore usando l'orientamento verticale oltre all'orientamento orizzontale è supportato su tutti i modelli.

Impostazioni target

## Versione 3.2

### Supporto hardware

#### Serie STM6000

- STM-6B00D ora è supportato.

#### Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)

- Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model) ora è supportato.

Elenco modelli supportati/caratteristiche

### Supporto per driver

- Ora sono supportati anche i seguenti driver.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - XGT/XGB Series Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - GLOFA Series Cnet
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - MATER-K Series Cnet
- Nuove CPU sono supportate nei seguenti driver.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Serie XGT/XGB FEnet
- La comunicazione crittografata nei seguenti driver ora è supportata.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - Machine Expert Network
  - Schneider Electric SA - PacDrive

### Accessori

- È possibile collegare un lettore di codici a barre USB al visualizzatore per immettere dati in variabili o oggetti.
  Collegamento al lettore di codici a barre USB

### Nuove caratteristiche

- Ora è possibile visualizzare o azionare lo schermo in remoto da un browser web.
  Panoramica del BLUE Web Viewer e flusso del lavoro di sviluppo
- Ora si possono aggiungere e cancellare utenti sul visualizzatore.
  Aggiunta e cancellazione di utenti sul visualizzatore
- Ora è possibile impostare l'intervallo in cui le variabili esterne leggono i valori di indirizzo del dispositivo.
  Impostazione intervalli di lettura dei valori delle variabili esterne (velocità di scansione)

### Nuove operazioni

Ora sono supportate le operazioni seguenti.

- Converti da numerico a stringa
- Converti da flottante a stringa
- Converti da stringa a numerico/flottante
- Ottieni la lunghezza della stringa
- Estrarre stringa (sinistra/destra)
- Estrarre stringa (centro)
- Ricerca stringa

### Miglioramento della sicurezza informatica

- Ora per le password si possono impostare i requisiti di complessità che proteggono il file di informazioni utente.
  Esportazione e importazione dei dati della sicurezza (Informazioni utente)

- A partire dalla versione 3.2, il valore predefinito. delle seguenti proprietà è cambiato da [Disattivato] a [Attivato].

  - Finestra Proprietà: finestra [Esplora progetti] → [Protezione] → [Impostazioni]
  - [Password complicate] (prima della versione 3.1 Service Pack 1B, questa proprietà si chiamava [Uso di Password complicate])
  - [Blocca]

### Migliore utilizzabilità del software di modifica schermate, Screen Editor Software

- La funzionalità della finestra Proprietà è stata migliorata.
- L'operabilità dell'importazione delle tabelle delle ricette e delle lingue è stata migliorata.

## Versione 3.1 Service Pack 1B

### Supporto hardware

#### Serie STM6000

- Ora è supportata anche la Serie STM6000.
  Elenco modelli supportati/caratteristiche

### Supporto per driver

- Ora sono supportati anche i seguenti driver.
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Serie XGK CPU Direct
  - LS ELECTRIC Co., Ltd. - Serie XGT/XGB FEnet
- Nuove CPU sono supportate nei seguenti driver.
  - Panasonic Industrial Devices SUNX - MEWTOCOL-COM Ethernet
- I seguenti nomi di costruttori sono cambiati.

  Precedente | Attuale
  TOSHIBA MACHINE Co., Ltd. | SHIBAURA MACHINE CO., LTD.

### Miglioramento della sicurezza informatica

- Problemi di vulnerabilità risolti.
- La versione dello Schneider Electric Software Update è aggiornata alla versione 2.5.0.
- La versione dello Schneider Electric License Manager è aggiornata alla versione 2.5.0.
- I seguenti driver sono stati aggiornati per supportare la gestione utenti nell’avvio della comunicazione con dispositivi esterni.
  - CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet
  - Schneider Electric SA - PacDrive
  - Schneider Electric SA - SoMachine Network

### Funzionalità migliorate

- La transizione dopo aver cambiato schermata o contenuto è stata migliorata.
  Transizione dopo aver cambiato schermata o contenuto