# Registrazione dati in periodi specificati

Registra il valore della variabile designata ogni volta che la variabile BOOL designata si attiva.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungi variabili
2. Aggiungere Gruppo di registrazione
3. Assegnare le variabili

## Aggiungi variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili

[Nome] | [Tipo di dati] | [Sorgente] | [Indirizzo dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400005
Var2 | [INT] | 400030
Var3 | [INT] | 400031
Var4 | [BOOL] | (Qualunque) | (Qualunque)

## Aggiungere Gruppo di registrazione

### Esplora progetti: [Tutte le registrazioni]

Aggiungere il gruppo di registrazione seguente.

[Nome]
LoggingGroup1

#### Proprietà gruppo di registrazione (nome: LoggingGroup1):

Scheda | Proprietà | Valore
[Di base] | [Record massimo] | 300
[Tipo di condizione] | [Cambio valore]
[Condizione di esecuzione] | [ATTIVO]
[Variabile trigger] | [Variabile] [Nome]: Var4

## Assegnare le variabili

### Esplora progetti: [LoggingGroup1]

Assegnare le variabili seguenti.

[Nome variabile]
Var1
Var2
Var3