# LED di stato del visualizzatore

Nascondi Mostra

1. Serie STM6000
2. Serie ST6000
3. Serie ST6000 2nd Gen
4. Serie SP5000, serie SP5000X

Nota: Per informazioni sul LED di stato della serie IPC, fare riferimento al suo manuale hardware.

## Serie STM6000

Colore | Spia | Operazione
Verde | ACCESO | In funzione
Lampeggiante (ripete ACCESO per 1,2 secondi e SPENTO per 0,4 secondi) | STM-6B00D: Errore di sistema recuperabile (per es. errore di comunicazione)*1*2
Lampeggiante (ripete ACCESO e SPENTO ogni 0,4 secondi) | STM-6B00D: Trasferimento dei file di progetto
Lampeggiante (dopo essere SPENTO per 2,8 secondi, ripete 5 volte ACCESO e SPENTO ogni 0,4 secondi) | STM-6B00D: Errore di sistema irrecuperabile (per esempio errore di comando di scrittura)*1
Lampeggia una volta ogni 5 secondi | Retroilluminazione SPENTA (modalità standby)
Arancione | Lampeggiante | Avvio del software o in modalità Ripristino
Rosso | ACCESO | L'alimentazione è ACCESO.
Lampeggio doppio | Errore di connessione del modulo display
– | SPENTO | L'alimentazione è SPENTO.

*1 Per altre informazioni sui messaggi di errore, fare riferimento a quanto segue.

Elenco messaggi di errore

*2 Quando l'errore viene ripristinato, il lampeggio termina.

## Serie ST6000

Colore | Spia | Operazione
Verde | ACCESO | In funzione
Lampeggia una volta ogni 5 secondi | Retroilluminazione SPENTA (modalità standby)
Arancione | Lampeggiante | Avvio del software o in modalità Ripristino
Rosso | ACCESO | L'alimentazione è ACCESO.
– | SPENTO | L'alimentazione è SPENTO.

## Serie ST6000 2nd Gen

Colore | Spia | Operazione
Verde | ACCESO | In funzione
Lampeggia una volta ogni 3 secondi | Retroilluminazione SPENTA (modalità standby)
Arancione | Lampeggiante | Avvio del software
Verde/Arancione | Alternanza | Trasferimento dei dati di runtime o di progetto / Modalità di recupero
Rosso | ACCESO | L'alimentazione è ACCESO.
– | SPENTO | L'alimentazione è SPENTO.

## Serie SP5000, serie SP5000X

Colore | Spia | Operazione
Verde | ACCESO | In funzione
Arancione | Lampeggiante | Avvio del software o in modalità Ripristino
Rosso | ACCESO | L'alimentazione è ACCESO.
Rosso/Verde | Alternanza | Errore di connessione del modulo display
Arancione/Rosso | Alternanza | SP-5B10, SP-5B90: errore di avvio della scheda SD
– | SPENTO | L'alimentazione è SPENTO.