# Immissione dati sull'oggetto con il lettore di codici a barre USB

I dati letti dal lettore di codici a barre USB si possono immettere sulla variabile intera (Var1) usando l'oggetto visualizzatore numerico.

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungi variabili
2. Aggiunta del lettore di codici a barre USB
3. Configurazioni Parti

## Aggiungi variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere la o le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

[Nome] | [Tipo di dati] | [Sorgente] | [Indirizzo dispositivo]
Var1 | [INT] | 'Schneider Modbus Serial Equipment' | 400001

## Aggiunta del lettore di codici a barre USB

### Esplora progetti : [Target01] ➞ [Accessori]

Aggiungere il lettore di codici a barre USB seguente.

#### Proprietà del lettore di codici a barre USB:

Scheda | Proprietà | Valore
[Di base] | [Salva i dati in] | [Oggetti]
[Codice chiave] | [Inglese 101]

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Proprietà oggetto Visualizzatore numerico (Nome: NumericDisplay1):

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Di base] | [Valore corrente] | [Variabile] [Nome]: Var1
[Attivare la modalità immissione] |
[Utilizzare il tatierino] |