# Condizioni per la raccolta dei dati

Nelle proprietà del gruppo di registrazione impostare la condizione per la raccolta dei dati.

[Cambio valore] | Queste opzioni consentono di registrare i dati nel caso di modifica del valore di una variabile. ### [Condizione di esecuzione]
[ATTIVO] | I dati vengono raccolti quando il valore della variabile impostato come [Variabile trigger] diventa ON.
[OFF] | I dati vengono raccolti quando il valore della variabile impostato come [Variabile trigger] diventa OFF.
[Al cambio] | I dati vengono raccolti quando il valore della variabile impostato come [Variabile trigger] si modifica.
[Periodico] | Questa opzione consente di registrare i dati a intervalli di tempo regolari. Impostare la frequenza e le unità nei campi [Frequenza] e [Unità]. La raccolta dei dati si può interrompere portando su ON la variabile impostata come [Interblocco].
[Script] | Questa opzione consente di raccogliere i dati in base alle condizioni impostate nello Script. Nell'editor di script, impostare lo script per iniziare e terminare la raccolta dati. Registrazione dati

Nota:

- Il visualizzatore legge i valori memorizzati negli indirizzi dei dispositivi delle variabili esterne associate all'intervallo impostato nella velocità di scansione. Per esempio, se il ciclo di raccolta della registrazione dei dati è più breve della velocità di scansione, gli stessi valori continuano a essere raccolti fino alla scansione successiva dalle variabili esterne per i valori di indirizzo del dispositivo.
  Per informazioni sulle velocità di scansione, fare riferimento a quanto segue.
  Impostazione intervalli di lettura dei valori delle variabili esterne (velocità di scansione)
- Anche se [Tipo di condizione] è impostato su [Cambio valore] o [Periodico], se c'è uno script che raccoglie dati con l'operazione [Registrazione dati], i dati saranno raccolti quando lo script viene attivato. Si noti che quando i dati sono raccolti dallo script, vengono raccolti anche nella temporizzazione [Periodico] o [Cambio valore].
  Registrazione dati
  Esempio: Lo script viene attivato mentre i dati sono raccolti ogni 5 secondi
  : Dati raccolti ogni 5 secondi
  : Dati raccolti con l'operazione [Registrazione dati]

## Numero massimo di registrazioni per la registrazione dei dati

Con l'aumentare del numero di registrazioni, la raccolta dei dati con la tempistica impostata potrebbe non essere possibile e la creazione di grafici di tendenza potrebbe richiedere più tempo.

Quando si imposta [Registrazione massima], fare riferimento alle Linee guida per il numero massimo di registrazioni e verificare le operazioni al Runtime.

Nota:

- Il tracciamento di molti canali e dati nei grafici tendenza riduce le prestazioni del display, anche se il numero di registrazioni è inferiore alle linee guida.
  Informazioni sulle prestazioni di visualizzazione dei grafici di tendenza

- Per migliorare le prestazioni di esecuzione, in presenza di un numero elevato di registrazioni, cancellare la registrazione dei dati.
  Registrazione dati

### Linee guida per il numero massimo di registrazioni

#### Serie SP5000 Power Box, serie SP5000X

| Numero di variabili nei gruppi di registrazione
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Frequenza di registrazione | 100 ms | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | – | –
200 ms | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | –
500 ms | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | –
1 s | 128.000 | 64.000 | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 500

Nota:

- La frequenza di registrazione nella tabella si riferisce alla frequenza di raccolta dei dati, indipendentemente dall'impostazione [Tipo di condizione].
- Le combinazioni che mostrano "-" come valore guida identificano i casi che potrebbero causare ritardi nella raccolta dei dati e nel tracciamento dei grafici di tendenza.

#### Serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)

| Numero di variabili nei gruppi di registrazione
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Frequenza di registrazione | 100 ms | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | –
200 ms | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000
500 ms | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000
1 s | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000

Nota:

- La frequenza di registrazione nella tabella si riferisce alla frequenza di raccolta dei dati, indipendentemente dall'impostazione [Tipo di condizione].
- Le combinazioni che mostrano "-" come valore guida identificano i casi che potrebbero causare ritardi nella raccolta dei dati e nel tracciamento dei grafici di tendenza.

#### Serie ST6000, serie ST6000 2nd Gen o serie STM6000

| Numero di variabili nei gruppi di registrazione
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
Frequenza di registrazione | 100 ms | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | –
200 ms | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000
500 ms | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000
1 s | 160.000 | 80.000 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000

Nota:

- La frequenza di registrazione nella tabella si riferisce alla frequenza di raccolta dei dati, indipendentemente dall'impostazione [Tipo di condizione].
- Le combinazioni che mostrano "-" come valore guida identificano i casi che potrebbero causare ritardi nella raccolta dei dati e nel tracciamento dei grafici di tendenza.

#### Serie GP-4100

| Numero di variabili nei gruppi di registrazione
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512
Frequenza di registrazione | 100 ms | 32.000 | 16.000 | 8.000 | – | – | –
200 ms | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | – | –
500 ms | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | – | –
1 s | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | 100 | –

Nota:

- La frequenza di registrazione nella tabella si riferisce alla frequenza di raccolta dei dati, indipendentemente dall'impostazione [Tipo di condizione].
- Le combinazioni che mostrano "-" come valore guida identificano i casi che potrebbero causare ritardi nella raccolta dei dati e nel tracciamento dei grafici di tendenza.

#### Serie IPC o PC/AT

| Numero di variabili nei gruppi di registrazione
16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Frequenza di registrazione | 100 ms | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | –
200 ms | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000
500 ms | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000
1 s | 1.280.000 | 640.000 | 320.000 | 160.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000

Nota:

- La frequenza di registrazione nella tabella si riferisce alla frequenza di raccolta dei dati, indipendentemente dall'impostazione [Tipo di condizione].
- Le combinazioni che mostrano "-" come valore guida identificano i casi che potrebbero causare ritardi nella raccolta dei dati e nel tracciamento dei grafici di tendenza.