# Elenco delle porte TCP utilizzate dall'unità di visualizzazione.

Questo è un elenco delle porte TCP utilizzate dall'unità di visualizzazione, dai driver e dalle utilità subordinate e da altri programmi correlati.

Funzione | 2 Porte | Configurabile
Trasferimento del progetto | 3320 3321 8050 | -
Web Server Web Viewer | 8082 |
Pro-face Connect | 11444 443 80 | -
Server OPC UA | 48010 |
Oggetto Web Browser | Dipende dall'URL da visualizzare. |
Collegamento FTP (sessione di controllo) | 21 990 |
Collegamento FTP (sessione dati (modalità attiva)) | Utilizza la porta configurata dal sistema di funzionamento. | -
Collegamento FTP (sessione dati (modalità passiva)) | Utilizzare la porta configurata sul server FTP. | -