# Proprietà (Tutti gli allarmi)

[Registrazione massima] 'Alarm.MaxRecord'
Impostare il numero di registrazioni della cronologia allarmi da salvare. Quando la cronologia allarmi supera il valore impostato, viene eseguito il processo specificato dal campo [Comportamento quando [Salva in] è pieno]. La cronologia allarmi comprende gli allarmi e gli errori di sistema per tutti i gruppi di allarme. Impostazione del Range dei Valori: 0 - 2147483647
Nota: Il numero di record della cronologia degli allarmi che è possibile salvare dipende dalla capacità della posizione di salvataggio. Per la dimensione dei dati della cronologia allarmi, fare riferimento a quanto segue. Calcolo della dimensione dei dati da salvare Il numero massimo di errori di sistema che possono essere salvati è 100. Anche se si imposta [Registrazione massima] su valori maggiori di 100, il numero di errori di sistema salvati è limitato a 100. Se il numero di errori di sistema supera 100, l'errore di sistema più vecchio viene eliminato e si salva quello più recente. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. Alarm.MaxRecord Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Comportamento quando [Salva in] è pieno]
Selezionare l'operazione che si presenta quando la cronologia allarmi supera il numero di [Registrazione massima]. -[Sovrascrittura dati precedenti]: elimina la cronologia allarmi meno recente e salva la nuova cronologia allarmi. -[Arresto registrazione]: interrompe il salvataggio della nuova cronologia allarmi.

[Salva in]
Selezionare la posizione di salvataggio della cronologia allarmi da quanto segue. -[Memoria di backup] -[Scheda SD] -[Dispositivo di archiviazione USB]
Importante: Quando si usa la memoria esterna per salvare la cronologia degli allarmi, disattivare il visualizzatore prima di rimuovere la memoria esterna. Se si rimuove la memoria esterna prima di disattivare il visualizzatore, la cronologia degli allarmi non può essere salvata anche se si inserisce di nuovo la memoria esterna. Con questo scenario, riavviare il visualizzatore dopo aver inserito la memoria esterna. Si consiglia di evitare la scelta di una memoria esterna che venga rimossa spesso dal visualizzatore. Nota: La memoria e la memorizzazione selezionabili per [Salva in] dipendono dal modello di visualizzatore. Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, selezionando semplicemente [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB] la cronologia degli allarmi NON si memorizza nella scheda SD o nella dispositivo di archiviazione USB inserita nel visualizzatore. Per salvare la cronologia degli allarmi nella scheda SD o nella memoria USB, specificare la cartella di destinazione nella proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)] del target. Finestra delle proprietà [Target01]; scheda [Funzione]; scheda [Opzioni]; [Preferiti] Proprietà (Target01)

[Codifica]
Selezionare questa casella di controllo per codificare la cronologia degli allarmi salvati. Il valore predefinito è abilitato. Deselezionare questa casella di controllo se non si desidera criptare la cronologia degli allarmi salvati.

[Esporta dati]

[Attivazione]
È possibile salvare su un file la cronologia degli allarmi sul visualizzatore.
Nota: per informazioni sull'esportazione e l'importazione, fare riferimento a quanto segue. Esportazione e importazione degli allarmi

[Salvataggio dati]
Selezionare la posizione del file esportato da quanto segue. -[Memoria locale] -[Scheda SD] -[Dispositivo di archiviazione USB]
Nota: La memoria selezionabile per [Salvataggio dati] dipende dal modello di visualizzatore. Quando si usa la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o il PC/AT, selezionando semplicemente [Scheda SD] o [Dispositivo di archiviazione USB] il file di esportazione NON si memorizza nella scheda SD o nella dispositivo di archiviazione USB inserita nel visualizzatore. Per salvare il file di esportazione nella scheda SD o nella memoria USB, specificare la cartella di destinazione nella proprietà [Cartella destinazione (scheda SD)] o [Cartella destinazione (memoria USB)] dei target. Finestra delle proprietà [Target01]; scheda [Funzione]; scheda [Opzioni]; [Preferiti] Proprietà (Target01)

[Aggiungi data/ora]
In fondo al nome del file esportato aggiungere la data e l'ora di esportazione. Esempio: se giorno e ora del dato esportato sono 2016/10/31 e 10:43:45 PM, il file esportato viene salvato come “\20161031PM104345.TXT”.
Nota: Nota: I formati di giorno e ora dipendono dalle impostazioni di [Formato data] e [Formato orario]. Finestra proprietà [Target01] > scheda [Funzione] > scheda [Opzioni] > [Esporta] Per altre informazioni, fare riferimento a quanto segue. [Formato data] [Formato orario] Se la casella di controllo [Aggiungi data/ora] è deselezionata e c'è già un file con il nome del file di esportazione, il file di esportazione presente viene sovrascritto dal nuovo file di esportazione.

[Rileva modifica]
Rileva le modifiche sul file esportato. Usare lo strumento Convalida file esportato per rilevare le modifiche.
Quando [Rileva modifica] è abilitato, alla prima riga del file esportato si aggiunge una stringa alfanumerica. Questa stringa è usata dallo strumento Convalida file esportato, per rilevare le modifiche sui dati del file. Quando si usa lo strumento Convalida file esportato, non eliminare o modificare questa stringa. Per informazioni sullo strumento Convalida file esportato, fare riferimento a quanto segue. Controllo della modifica nel file esportato

[Nome cartella] 'Alarm.ExportData.FolderName'
Impostare il nome della cartella. (Esempio: \Log) Per il nome della cartella si possono usare fino a 256 caratteri, esclusi i seguenti simboli. : ; | , * ? " < > / Nella cartella viene creata una sottocartella con il nome della modalità di allarme ('Log' di 'Active') utilizzata per l'esportazione e il file di esportazione viene salvato. Impostare la modalità allarme nell'operazione [Esporta dati di allarme]. Esporta dati di allarme
Nota: Sulla serie IPC, per usare una lingua specifica per i nomi di cartelle e file, impostare dal [Pannello di controllo] > [Cambio sistema locale]. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. Alarm.ExportData.FolderName Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Nome del file] 'Alarm.ExportData.OutputFileName'
Impostare il nome del file esportato. (Esempio: LogData) Per il nome del file si possono usare fino a 256 caratteri, esclusi i seguenti simboli. : ; | , * ? " \ /
Nota: Sulla serie IPC, per usare una lingua specifica per i nomi di cartelle e file, impostare dal [Pannello di controllo] > [Cambio sistema locale]. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. Alarm.ExportData.OutputFileName Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Stato esportazione]

[Attivazione]
Lo stato di memorizzazione o lo stato di errore del file esportato si può memorizzare su una variabile.

[Salvo stato] 'Alarm.ExportStatus.SaveStatus'
Impostare una variabile intera per memorizzare gli stati di avvio e completamento del processo di esportazione. Dall'indicatore di proprietà, selezionare [Variabile].
Quando si fa l’esportazione, nel Salva stato viene memorizzato quanto segue. (1) Bit di esportazione (2) Bit di completamento Il Grafico dei tempi Salva stato è il seguente. A: L’utente avvia l'esportazione B: Esportazione completata C: L’utente elimina i dati nelle variabili Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. Alarm.ExportStatus.SaveStatus Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Stato errore] 'Alarm.ExportStatus.ErrorStatus'
Impostare una variabile intera per memorizzare i risultati del processo di esportazione. Dall'indicatore di proprietà, selezionare [Variabile].
Quando il bit finale (posizione del bit:1) della variabile specificata nel campo [Salva stato] è su ACCESO, appaiono i seguenti risultati nello stato di errore. 0: I dati sono stati esportati correttamente. 1: Nessuna archiviazione esterna. 3: Spazio su disco non sufficiente. 4: Errore di apertura/scrittura file. Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. Alarm.ExportStatus.ErrorStatus Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Variabile] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Comportamento di stato Hi/Lo]
Selezionare la modalità di funzionamento degli stati di allarme quando il valore della variabile configurata con il livello di allarme passa da Hi a HiHi o da Lo a LoLo. [Passare a RTN su HiHi/LoLo] [Rimanere attivi su HiHi/LoLo]
Nota: Se si seleziona [Rimanere attivi su HiHi/LoLo] e il valore modificato supera più di un tipo di allarme, tutti gli allarmi applicabili si verificano contemporaneamente. (Esempio) Con il livello di allarme con Hi impostato su 50 e HiHi impostato su 100, se il valore cambia da 0 a 105, sia Hi che HiHi si verificano contemporaneamente. Di conseguenza, l'oggetto Indice allarmi visualizza entrambi gli allarmi e nell'ordine Hi, HiHi, per corrispondere alla direzione di modifica del valore (da 0 a 105).