# Trasferimento del progetto per la prima volta

Hide Show

1. Uso della serie SP5000 Power Box, serie SP5000X o della serie GP-4100
2. Uso della serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)
3. Uso della serie ST6000 o della serie STM6000 (eccetto STM-6B00D)
4. Uso di STM-6B00D
5. Uso della serie IPC o PC/AT

## Uso della serie SP5000 Power Box, serie SP5000X o della serie GP-4100

Per impostazione predefinita, il sistema GP-Pro EX è installato. Il sistema GP-Pro EX è convertito su BLUE quando il file di progetto BLUE viene trasferito.

Sono supportati i metodi di trasferimento seguenti. Per la procedura di ciascun metodo di trasferimento, fare riferimento al collegamento corrispondente.

Trasferimento del progetto su cavo USB

Trasferimento di un progetto tramite Ethernet

Importante:

- Dopo aver trasferito i file del progetto BLUE sul visualizzatore, non si può ripristinare il visualizzatore per eseguire i file di progetto GP-Pro EX.
- Per SP-5B10 e SP-5700WCD o SP-5B10 e SP-5800WCD, quando si trasferisce il primo file di progetto su Ethernet, usare l'indirizzo IP mostrato sullo schermo del visualizzatore.
- Se la versione run-time di GP-Pro EX è 4.09.200 o successiva e la chiave di connessione è abilitata, il file di progetto BLUE non può essere trasferito. Dalla schermata offline di GP-Pro EX, deselezionare la casella di controllo [Authenticate connection key when transferring] prima di trasferire il file di progetto BLUE.

## Uso della serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)

La Runtime application (BLUE Runtime) è installata come impostazione predefinita.

Prima di trasferire il progetto si deve attivare la La Runtime application.

Per abilitare la Runtime application:

1. Accendere il visualizzatore.

2. Fare doppio clic sul collegamento [Convert Runtime] sul desktop.

3. Dalla finestra di dialogo [Confirmation], fare clic su [OK].
   Dopo il riavvio, compare la schermata di configurazione (Welcome Screen) preinstallata.
4. Toccare il pulsante [HW Configuration].
5. Toccare il pulsante [Shutdown].
6. Riavviare la Runtime application con i privilegi di amministratore. Dal menu Programma, fare clic su [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)].
7. Toccare il pulsante dell'opzione di trasferimento corrispondente.
8. Seguire le istruzioni nella schermata per trasferire il file del progetto.
   - Trasferimento del progetto su Ethernet mediante IPsec
   - Trasferimento del progetto su cavo USB
   - Trasferimento del progetto con il File System
   - Trasferimento di un progetto tramite Ethernet

## Uso della serie ST6000 o della serie STM6000 (eccetto STM-6B00D)

Per impostazione predefinita, questo modello possiede la schermata di configurazione preinstallata (Welcome Screen) per il trasferimento dei file di progetto e le connessioni di rete.

Dopo l'accensione, compare la Welcome Screen.

Toccare il pulsante dell'opzione di trasferimento corrispondente.
Seguire le istruzioni nella schermata per trasferire il file del progetto.

- Trasferimento del progetto su Ethernet mediante IPsec
- Trasferimento del progetto su cavo USB
- Trasferimento del progetto con il File System
- Trasferimento di un progetto tramite Ethernet

## Uso di STM-6B00D

Per impostazione predefinita, questo modello possiede la schermata di configurazione (Welcome Screen) preinstallata per il trasferimento dei file di progetto e le connessioni di rete, ma non si può usare la Welcome Screen perché questo modello non possiede il modulo display.

### Impostazioni di fabbrica

Per trasferire i file di progetto usare le seguenti impostazioni predefinite di fabbrica.

Impostazioni | Impostazione valori
Pro-face Connect | Attiva
Web Viewer | Attivato
Ethernet Download | Attiva
Ethernet 1 | IP Address | 192.168.219.81
Subnet Mask | 255.255.255.252
Ethernet 2 | IP Address | 192.168.220.81
Subnet Mask | 255.255.255.252

### Opzioni di trasferimento supportate

Per trasferire i progetti su questo modello, sono supportati i metodi di trasferimento seguenti.

- Trasferimento del progetto su cavo USB
- Trasferimento di un progetto tramite Ethernet
- Trasferimento del progetto con il File System

#### Trasferimento del progetto su cavo USB

Per la procedura di questo metodo di trasferimento, fare riferimento al seguente collegamento.

Trasferimento del progetto su cavo USB

#### Trasferimento di un progetto tramite Ethernet

Per collegare il PC e questo modello mediante il cavo Ethernet, modificare gli indirizzi IP sul PC nel modo seguente.

Porta Ethernet usata sul lato di questo modello | Indirizzo IP del PC
Porta Ethernet 1 | 192.168.219.82
Porta Ethernet 2 | 192.168.220.82

Per la procedura di questo metodo di trasferimento, fare riferimento al seguente collegamento.

Trasferimento di un progetto tramite Ethernet

Importante:

- Per trasferire il file del progetto senza usare lo schermo, per impostazioni predefinite di fabbrica è attivo [Ethernet Download]. Durante le normali operazioni si consiglia di disattivare [Ethernet Download]. Nei progetti trasferiti, [Ethernet Download] viene annullato dall'impostazione [Trasferimento Ethernet sempre consentito]. Per impostazione predefinita, [Trasferimento Ethernet sempre consentito] è disattivato. Dopo che [Ethernet Download] è stato annullato e disattivato, per le operazioni sullo schermo durante il trasferimento del progetto tramite Ethernet occorre l'applicazione Web Viewer.
- Per trasferire il progetto su Ethernet, collegare questo modello e il PC con una connessione punto-punto.

#### Trasferimento del progetto con il File System

Quando si trasferisce un progetto con il File System, è necessario usare la schermata Welcome Screen.

La Welcome Screen può essere utilizzata dal client Web Viewer. Per ulteriori informazioni sul Web Viewer, fare riferimento a quanto segue.

Panoramica del BLUE Web Viewer e flusso del lavoro di sviluppo

Importante:

- Per utilizzare la Welcome Screen dal client Web Viewer, per impostazioni predefinite di fabbrica il Web Viewer [Impostazione di sicurezza] è disattivato. Durante le normali operazioni si consiglia di attivare [Impostazione di sicurezza]. Nei progetti trasferiti, [Impostazione di sicurezza] viene annullato dall'impostazione. Per impostazione predefinita [Impostazione di sicurezza] è attivato.
- L'utilizzo della Welcome Screen richiede la connessione punto-punto tra questo modello e il client Web Viewer.

Per la connessione dal client, nel proprio browser web inserire il seguente URL.

Porta Ethernet | URL
Ethernet 1 | http://192.168.219.81:8082/webviewer/index.html
Ethernet 2 | http://192.168.220.81:8082/webviewer/index.html

Per la procedura di questo metodo di trasferimento, fare riferimento al seguente collegamento.

Trasferimento del progetto con il File System

## Uso della serie IPC o PC/AT

La Runtime application (BLUE Runtime) deve essere installata prima di trasferire il progetto. Per informazioni sull'installazione, vedere quanto segue.

Impostazioni di Runtime Application

Dopo l'installazione, avviare la Runtime application con i diritti di amministratore.

1. Dal menu Programma, fare clic con il pulsante destro su [BLUE Runtime] e selezionare [Esegui come amministratore].

   Nota: se non fosse possibile selezionare [Esegui come amministratore], contattare l’amministratore di sistema.

2. Toccare il pulsante dell'opzione di trasferimento corrispondente.
3. Seguire le istruzioni nella schermata per trasferire il file del progetto.
   - Trasferimento del progetto su Ethernet mediante IPsec
   - Trasferimento del progetto su cavo USB
   - Trasferimento del progetto con il File System
   - Trasferimento di un progetto tramite Ethernet

### Impostazione manuale dell’autorizzazione alla comunicazione

Prima di trasferire un file di progetto tramite Ethernet, configurare le impostazioni per l'autorizzazione alla comunicazione.

1. Dalla videata del [Pannello di controllo] , selezionare [Sistema e sicurezza] → [Autorizza il passaggio di un’app attraverso il firewall di Windows].
2. Fare clic su [Modifica impostazioni] → [Autorizza un’altra app].
3. Fare clic su [Sfoglia], poi selezionare il seguente file eseguibile. Dopo aver selezionato il file eseguibile, fare clic su [Aggiungi], così il file eseguibile viene aggiunto all’elenco delle [App e funzioni consentite] Eseguire queste operazioni una alla volta.
   (Cartella di installazione della Runtime application)\BLUE Runtime\RTPrimaryBoot\TransferService.exe
   (Cartella di installazione della Runtime application)\BLUE Runtime\Bin\ITargetManager.exe
4. Per ciascun file eseguibile aggiunto, impostare il suo profilo di rete selezionando o deselezionando le caselle di controllo Privato/Pubblico/Dominio.

5. Fare clic su [OK].