# Panoramica

Quando si verifica un errore della variabile monitorata (per es. la variabile passa da ON a OFF, o il valore è fuori all’intervallo specificato) sul display compare un allarme. Controllare il messaggio di allarme, la data/ora in cui l’allarme è scattato/ripristinato e le altre informazioni di allarme.

AVVERTIMENTO
IMPOSSIBILE MONITORARE SISTEMA/PROCESSO Non progettare applicazioni HMI per eseguire azioni correttive degli allarmi critici. Monitorare gli allarmi critici sul dispositivo esterno responsabile delle azioni correttive. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.