# Proprietà (Collegamento FTP)

## Di base

[ID]
Visualizza l'ID del collegamento FTP. Intervallo dei valori: 1 - 999

[Codifica]
Selezionare il metodo di codifica usato per la comunicazione con il server FTP: [Implicit FTP over TLS]: La comunicazione criptata inizia quando ci si connette al server FTP. [Explicit FTP over TLS]: Dopo il collegamento al server FTP, il visualizzatore invia una richiesta di codifica per avviare la comunicazione criptata. [Use plain FTP (non sicuro)]: Comunicazione senza codifica dei dati. Nota: Si consiglia [Implicit FTP over TLS]. Se si seleziona [Explicit FTP over TLS] o [Use plain FTP (non sicuro)], questa proprietà visualizza lo stato di non sicuro e un avvertimento nella finestra degli errori. Quando si seleziona [Use plain FTP (non sicuro)], le proprietà sotto la proprietà [Certificato valido] sono nascoste.

[Indirizzo IP del server]
Imposta l'indirizzo IP del server FTP a cui connettersi. Intervallo configurabile: 0.0.0.0 - 255.255.255.255 Nota: utilizzare un server FTP e un indirizzo IP affidabili.

[Numero di porta]
Impostare il numero di porta del server FTP a cui connettersi usando uno dei metodi di codifica indicati di seguito, come selezionato nel campo [Codifica]. Implicit FTP over TLS:990 Explicit FTP over TLS:21 Utilizza un FTP semplice (non sicuro):21 Intervallo configurabile: 1 - 65535

[Timeout (secondi)]
Imposta il tempo, in secondi, di attesa della risposta dal server FTP. Se non c'è risposta entro il tempo impostato, la comunicazione FTP si interrompe. Intervallo configurabile: 3 - 120

[Riprendi]
Selezionare la casella di controllo per riprendere il trasferimento dei file dal punto in cui è stato interrotto da un errore di comunicazione. Deselezionare la casella di controllo per trasferire i file dall'inizio dopo un errore di comunicazione.

[Riprova]
Imposta il numero di volte in cui il visualizzatore ritrasmette un comando in assenza di risposta dal server FTP. Intervallo configurabile: 0 - 10

[Intervallo di riprova (100 ms)]
Imposta l'intervallo di tempo, in unità di 100 millisecondi, dopo il quale il visualizzatore ritrasmette i comandi. Intervallo configurabile: 1 - 100

[Tipo di accesso]
Selezionare il formato delle informazioni dell'account utilizzato per accedere al server FTP: [Standard]: Accedere al server FTP usando il nome utente e la password. [Anonimo]: Accedere al server FTP con il nome utente "anonymous" e la password "guest". Nota: Se si seleziona [Anonimo], questa proprietà visualizza lo stato dell'avvertimento di sicurezza e l'avvertimento di sicurezza nella finestra degli errori. Per nascondere i campi [Nome utente] e [Password], selezionare [Anonimo].

[Nome utente]
Per la registrazione al server FTP, impostare il nome utente lungo fino a 512 caratteri. Nota: se è vuoto, nella finestra di errore compare un errore.

[Password]
Per accedere al server FTP impostare la password, lunga fino a 512 caratteri.

[PASV]
Selezionare la casella di controllo per la comunicazione FTP in modalità passiva. Deselezionare la casella di controllo per la comunicazione FTP in modalità attiva.

[Convalida del certificato]
Selezionare se il visualizzatore verifica il certificato quando si connette al server FTP. [Convalida]: Convalida il certificato. [Salta]: Salta la convalida del certificato. Nota: selezionando [Salta], nella finestra degli errori compaiono degli avvisi.

[Certificato radice]
Selezionare il file del certificato radice. Sono supportati solo i file "*.cer" (formato PEM).