# Trasferimento di un progetto tramite Ethernet

È possibile trasferire (da PC a visualizzatore) i file del progetto al visualizzatore mediante un cavo Ethernet.

## Trasferimento file del progetto

Per eseguire il trasferimento Ethernet, occorre agire sia sul PC (software di modifica schermate) e sia sul visualizzatore (schermata Configurazione hardware). Poiché la porta Ethernet del visualizzatore è normalmente chiusa, durante il processo di trasferimento è necessario aprire la porta nella schermata Configurazione hardware (vedere il punto 8 della tabella seguente).

Importante:

- Per comunicare mediante Ethernet, le impostazioni Ethernet dell’indirizzo IP devono essere configurate sul visualizzatore.

- Il sistema del visualizzatore utilizza i numeri di porta Ethernet 3320-3321 e 8050-8051. Non chiudere queste porte nelle impostazioni del firewall.

- Prima di trasferire un progetto su Ethernet, convalidare il rischio sicurezza. Per i dettagli, fare riferimento a quanto segue.
  Sicurezza informatica

- Per evitare la manomissione del file di progetto sul visualizzatore, abilitare l'autenticazione utente per le operazioni di trasferimento dei file di progetto. Per la procedura di impostazione, vedere la procedura seguente.
  Si consiglia qualche precauzione, perché se si dimentica il nome utente o la password il trasferimento non sarà possibile.

- Quando si trasferisce il progetto, assicurarsi che le date sul PC e sul visualizzatore corrispondano. Se si modifica la data della serie IPC o del PC/AT, riavviare il sistema per rigenerare il certificato.

Nota:

- Controllare che le porte Ethernet configurate siano disponibili nel visualizzatore.
- Il PC o la scheda di rete potrebbero non supportare una connessione diretta con il visualizzatore tramite cavo Ethernet. Se la comunicazione non è possibile, tentare quanto segue:

- Non si può trasferire il progetto durante la simulazione.

- Quando il software di modifica delle schermate e la Runtime application risiedono sullo stesso PC, impostare [127.0.0.1] sulla proprietà [Metodo di trasferimento] - [Indirizzo IP] del target.

Per trasferire il progetto:

| PC (Software di modifica delle schermate) | Visualizzatore (schermata Configurazione hardware)
1 | Collegare il PC (installato con il software di modifica schermate) e il visualizzatore alla rete Ethernet.
2 | — | Accendere il visualizzatore. (Uso della serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)) Dal menu Programma, fare clic su [BLUE Runtime] > [BLUE Runtime (Run as Administrator)]. (Uso della serie IPC o PC/AT) Dal menu Programma, fare clic con il pulsante destro su [BLUE Runtime] e selezionare [Esegui come amministratore]. Nota: se non fosse possibile selezionare [Esegui come amministratore], contattare l’amministratore di sistema.
3 | Avviare il software di modifica schermate e aprire il progetto da trasferire. | —
4 | Nella finestra Esplora progetti, da [Architettura del sistema] fare clic su [Target01]. Nota: Assicurarsi che il visualizzatore su cui si effettua il trasferimento sia lo stesso tipo di visualizzatore definito nel software di modifica schermate. | —
5 | Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Funzione] ➞ scheda [Di base] e in [Tipo] verificare che [Metodo di trasferimento] sia [Ethernet]. Impostare l'indirizzo IP sul quale i file del progetto devono essere trasferiti. | —
6 | Da [Impostazione di sicurezza] selezionare [Attiva] e nel campo [Livello di protezione] impostare il livello di protezione richiesto per eseguire le operazioni di trasferimento. Nota: In [Impostazione di sicurezza] se è selezionato [Disattiva], il file di progetto viene trasferito senza autenticazione dell'utente. Se nella finestra Proprietà, non si seleziona [Attiva] in [Impostazioni], il file di progetto sarà trasferito senza autenticazione. (Per aprire la finestra Proprietà [Impostazioni], nella finestra Esplora progetti andare su [Protezione] e fare clic su [Impostazioni].) In mancanza di gruppi di utenti o utenti che soddisfino il [Livello di protezione], il file di progetto non può essere trasferito. Per la creazione di gruppi di utenti e utenti, vedere quanto segue. Fasi di progetto (Sicurezza) | —
7 | — | Aprire la schermata Configurazione hardware. Configurazione hardware
8 | — | From [Ethernet Download], toccare il pulsante [Enable]. Nota: Quando si utilizza la serie IPC o il PC/AT, appaiono i puntini [...]. Per visualizzare il certificato di trasferimento Ethernet, toccare i puntini [...]. ➞ Compare la schermata di standby. In presenza della schermata di standby, le operazioni con il visualizzatore non sono possibili. (Uso della serie IPC o PC/AT) La prima volta che si trasferisce un file di progetto, potrebbe apparire la seguente finestra di dialogo. La finestra di dialogo viene visualizzata se le porte Ethernet necessarie per l’operazione NON sono aperte. Fare clic su [Autorizza accesso]. Facendo clic su [Autorizza accesso] si aprono le porte Ethernet necessarie. Nota: se si fa clic su [Elimina] nella suddetta finestra di dialogo, o se la suddetta finestra di dialogo non appare a causa delle impostazioni di Windows, importare l'autorizzazione manualmente. Per informazioni, fare riferimento a quanto segue. Autorizzazione all'impostazione manuale della comunicazione
9 | Sulla barra strumenti dell’applicazione, fare clic sull’icona . Nota: Se al prodotto non è stata concessa la licenza, l’icona è ingrigita e non è possibile trasferire il progetto. | —
10 | Durante il trasferimento alla serie IPC o al PC/AT, compare la finestra di dialogo [Convalida del certificato] e si visualizzano i dettagli della certificazione. Selezionare [Questa sessione] per affidarsi solo a questo trasferimento o [Questo sistema] per affidarsi al visualizzatore, e poi fare clic su [Continua] per procedere con il trasferimento. Cliccando su [Annulla] o su [X] si annulla l'operazione di trasferimento. Nota: Una volta che il visualizzatore è considerato attendibile, la finestra di dialogo [Convalida del certificato] non apparirà nei trasferimenti successivi. Per specificare la posizione di memorizzazione del certificato, selezionare la cartella [Autorità certificazione radice emittente]. |
11 | La finestra di dialogo Gestore download mostra lo stato di trasferimento. Saranno richiesti [Nome utente] e [Password]. Immettere il nome utente e la password di un utente che soddisfi il livello di protezione richiesto e fare clic su [OK]. Importante: Non spegnere il PC o il visualizzatore, né scollegare il cavo di trasferimento durante il trasferimento (da PC a visualizzatore). Ciò può provocare un errore quando sia avvia il visualizzatore. Nota: Prima di visualizzare la finestra di dialogo Download Manager, compare la finestra di dialogo che mostra il progredire della convalida e della generazione del file. Inoltre, in base alla dimensione del progetto, potrebbe essere necessario qualche secondo prima che compaia la finestra di dialogo Download Manager. La finestra di dialogo Gestore del download visualizza le opzioni Mantieni e Sovrascrivi/Cancella i dati di runtime, a seconda delle impostazioni di Informazioni utente, Impostazioni Ethernet, Memorizzazione locale, Allarme, Registrazione e Registri operativi. Per altre informazioni, fare riferimento a quanto segue. Mantenere i dati di Runtime dopo il trasferimento Il trasferimento di file di progetto di grandi dimensioni richiede diversi minuti. | —
12 | Dopo aver completato il trasferimento, chiudere la finestra di dialogo Gestore del download. | —

Al completamento del trasferimento del progetto, il visualizzatore si riavvia ed esegue il progetto trasferito.

Nota: Quando si trasferisce sull’unità serie GP-4100 con un sistema della versione 3.0 o precedente, dopo che compare la finestra di messaggio per indicare che il trasferimento è completo, l’unità serie GP-4100 potrebbe non riavviarsi anche dopo parecchi minuti.

Dopo aver completato l’operazione di trasferimento, è possibile riavviare l’unità serie GP-4100 estraendo e reinserendo il cavo di alimentazione.

## Consenti sempre il trasferimento Ethernet

Attivare questa impostazione se occorre trasferire frequentemente, ad esempio durante il debug dell’applicazione, per evitare di dover accedere a Configurazione Hardware e attivare ogni volta download Ethernet.

Importante:

La configurazione seguente non è consigliata. Se si usa tale configurazione, il visualizzatore accetta sempre i trasferimenti Ethernet e questo aumenta i rischi della protezione.

1. Nella finestra Esplora progetti, selezionare [Architettura del sistema] e fare clic su [Target01].

2. Nella finestra Proprietà, vai alla scheda [Avanzato] ➞ Scheda [Impostazioni] e da [Preferiti] Seleziona la casella di controllo [Trasferimento Ethernet sempre consentito].