# Properties (USB Barcode Reader)

È possibile configurare i dettagli del lettore di codici a barre USB in Architettura di sistema.

1. Nella finestra Esplora progetti, andare a [Architettura del sistema] e fare clic su [Accessori].

2. Sulla barra degli strumenti dell'editor Architettura di sistema, fare clic su [Lettore di codici a barre USB].

3. Nella finestra Proprietà, configurare le proprietà seguenti.

## Di base

[Salva in]

È possibile impostare le seguenti destinazioni dei dati immessi da un lettore di codici a barre USB. Selezionare [Oggetti] o [Variabile].

[Stringa scannerizzata]

È possibile configurare le variabili interne STRING dei dati immessi dal lettore di codici a barre USB. La configurazione è possibile solo quando in [Salva in] si seleziona [Variabile].

[Stringa scannerizzata (byte)]

Per contare i caratteri, configurare la variabile interna intera come destinazione di salvataggio del valore contato. La configurazione è possibile solo quando in [Salva in] si seleziona [Variabile].

[Codice chiave]

Selezionare il layout della tastiera. Selezionare [English 101] o [Japanese 106].