Allarme

Registrazione dati

Oggetto Visualizzazione Giorno/ora

Memoria esterna

Serie GP-4100

Oggetto Immagine

Multi Touch

Oggetto

Tastiera su schermo

Utilizzo del visualizzatore

Oggetto Display immagini

File di progetto

Riavvio

Operazione Runtime applicazione

Software di modifica delle schermate

Schermata di scorrimento

Spegnimento

Simulazione

Navigazione con cursore scorrevole

Target

Trasferimento (da PC a visualizzatore)

Grafico tendenza

Lettore di codici a barre USB

Annullare/Ripetere

Variabili

Schermata zoom

Se la registrazione dati si è interrotta, durante quel periodo i dati non sono tracciati nell’oggetto grafico tendenza. Nel grafico viene tracciata una linea tra i valori all’arresto e al riavvio.
1: Periodo durante il quale la registrazione dati si interrompe.

Quando si imposta [Valore corrente] sulla proprietà del target "Target01.DateAndTime.DateTime", il giorno e l’ora minima e massima visualizzano un intervallo non corretto.
Il giorno e l’ora impostati nel visualizzatore oltre l’intervallo non vengono aggiornati nelle proprietà del target.

Fare attenzione quando si lavora con la memoria esterna. Trattamenti errati possono danneggiare i dati o provocare malfunzionamento della memoria esterna o del visualizzatore.
- Durante la scrittura dei dati sulla memoria esterna, le modifiche nella visualizzazione di parti e di schermate potrebbero rallentare.
- Se si verifica un errore di scrittura, eventuali file su cui non è stata terminata la scrittura potrebbero rimanere nella memoria esterna.
- Durante la sovrascrittura, lo spazio richiesto disponibile nella memoria esterna è maggiore della dimensione dei dati effettivi. Se la dimensione dei dati è maggiore dello spazio disponibile, si verifica un errore di scrittura.
- Collegare solo un dispositivo di memoria USB al visualizzatore. Anche se al visualizzatore sono collegati più dispositivi di memoria USB, è possibile utilizzare solo il primo dispositivo USB che è stato riconosciuto.
- Se durante l'accesso alla memoria esterna si spegne l'alimentazione, si resetta il visualizzatore o si scollega la memoria esterna, si potrebbe danneggiare la memoria esterna.
- Eseguire il backup dei dati nella memoria esterna.

Quando si utilizza un visualizzatore che non supporta il multi-touch, non toccare più di un punto sul pannello tattile. Se si toccano più punti sul pannello tattile, questo potrebbe agire come se fosse stato toccato il punto centrale dei punti toccati.
Per esempio, se si toccano due o più punti sul pannello tattile e al loro centro c’è un tasto per un sistema di azionamento, anche se non si era toccato direttamente quel tasto questo si potrebbe azionare come se lo fosse stato.

AVVERTENZA
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL’APPARECCHIATURA Se si usa un visualizzatore che non supporta il multitouch, non progettare applicazioni che richiedono all’operatore di toccare due o più punti. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, lesioni gravi o danni alle apparecchiature.

Nota:

Per informazioni sui modelli che supportano il multi-touch, vedere il seguente.
Modelli/Funzioni Supportate

Se la larghezza orizzontale o l'altezza verticale dell'oggetto al runtime è pari o superiore a 601 pixel, l'ombra non si visualizza, indipendentemente dalle impostazioni dell'ombra.
(1) Larghezza orizzontale al runtime
(2) Altezza verticale al runtime

Nota:

La limitazione precedente riguarda le dimensioni di visualizzazione sul visualizzatore (al runtime), non le impostazioni del software di modifica schermata.

Il numero totale dei pixel dell'immagine caricati può arrivare a 10.000.000. Quando si utilizza la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), la serie IPC o PC/AT, il numero totale di pixel dell'immagine caricati può arrivare a 50.000.000 di pixel.
Se si tenta di caricare contemporaneamente le immagini A (6.000.000 di pixel) e B (5.000.000 di pixel) sul visualizzatore con una dimensione massima dell'immagine di 10.000.000 di pixel, l'immagine B non sarà visualizzata se l'immagine A viene caricata per prima e compare il messaggio [Impossibile caricare l'immagine].

Le immagini con larghezza o altezza superiore a 3000 pixel non vengono visualizzate e compare il messaggio [Impossibile caricare l'immagine].

Non è possibile aprire i file di progetto creati con la versione V2.3 o precedente.

Quando si apre il file di progetto di una versione precedente, si consiglia di verificare la correttezza dei dati convertiti nella simulazione.

Se la serie GP-4100 si riavvia usando un’operazione diversa dall’operazione Runtime applicazione (per es. spegnimento o riavvio) i seguenti dati vanno persi:
- Valori variabile ritentiva
- Registro allarmi
- Registrazione dati
Eseguire il backup dei dati prima di spegnere o riavviare il visualizzatore.
Runtime di spegnimento e di riavvio

Per le serie GP-4100, il gesto di scorrimento funziona in simulazione. ma non con il visualizzatore.

Per la comunicazione tra i modelli IPC o PC/AT e i dispositivi esterni, è possibile selezionare da COM1 a COM9. Per tutti gli altri modelli, sono disponibili solo COM1 e COM2.

Quando si trasferisce una versione del progetto precedente alla versione 3.1, le impostazioni di [Giorno/Ora] (Fuso orario e regolazione ora), [Tocco] - [Cicalino] e [Luminosità] passano su quelle predefinite al runtime.

Per visualizzare i dati di registrazione del grafico tendenza salvato sulla memoria esterna, verificare che la memoria esterna sia collegata al visualizzatore e che venga riconosciuta prima di visualizzare la schermata con il grafico tendenza. Se si visualizza la schermata senza aver riconosciuto la memoria esterna, il grafico tendenza non funzionerà correttamente.
Se il grafico tendenza non funziona correttamente, aprire la schermata o passare il grafico tendenza ai dati cronologia una volta.

Non è possibile Annullare/Ripetere grandi quantità di dati.

Premendo i tasti [AltGr]+[S] della tastiera su schermo si ottiene lo stesso effetto che premendo i tasti [Save As (Alt+Ctrl+S)].

Se il lettore di codici a barre USB viene scollegato durante l'immissione del valore in un oggetto, l'immissione nell'oggetto attivo potrebbe non essere più possibile. Per riprendere l'immissione, ricollegare il lettore di codici a barre USB e toccare nuovamente l'oggetto.