# Eseguire lo spegnimento e la riattivazione del Runtime

- Spegnimento
- Riavvio

## Spegnimento

Quando si esegue lo spegnimento si verifica quanto segue.

- Se lo script è stato configurato con il trigger del runtime applicazione [Stop], l’operazione specificata viene eseguita.
- La comunicazione con i dispositivi esterni si interrompe.
- Il runtime applicazione termina.
- Quando si usano modelli diversi dalla serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), serie IPC o PC/AT, il visualizzatore si spegne.

Nota: se si utilizzano modelli diversi dalla serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), dalla serie IPC o PC/AT, per riaccendere dopo che il visualizzatore è stato spento occorre scollegare il cavo di alimentazione e collegarlo di nuovo.

Per spegnere il runtime, eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

- Aprire la schermata Configurazione hardware e toccare il pulsante [Shutdown].

- Eseguire lo script (operazione [Shutdown] del runtime applicazione).
  (Esempio)

- Per la serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model), per la serie IPC e per i PC/AT, fare clic sulla [x] in alto a destra dell'applicazione runtime.

## Riavvio

Quando si esegue il riavvio si verifica quanto segue.

- Se lo script è stato configurato con il trigger del runtime applicazione [Stop], l’operazione specificata viene eseguita.
- La comunicazione con i dispositivi esterni si interrompe.
- Il runtime applicazione termina e viene riavviato.

Per riavviare il runtime, eseguire una delle operazioni indicate di seguito:

- Aprire la schermata Configurazione hardware e toccare il pulsante [Reboot].

- Eseguire lo script (operazione [Reboot] del runtime applicazione).

(Esempio)