# Apparecchiatura

Proprietà | Descrizione | Tipo di dati | Valore minimo | Valore massimo | Lettura | Scrittura | Ritentivo
ErrorFlag | Quando c'è un errore di comunicazione, questo flag è impostato su Vero. Resettare manualmente il flag dopo aver verificato l'errore. | BOOL | - | - |  |  | -
ErrorStatus | Lo stato di errore di comunicazione è impostato. 0: Nessun errore 1: Errore 2: Non in uso (quando la scansione di comunicazione è disattivata) Se la comunicazione si riprende, dopo il periodo di banda morta su [ErrorStatus] viene impostato 0. Dalla finestra delle proprietà [Apparecchiatura], configurare l'intervallo di banda morta in [Stato di errore banda morta (secondi)] | Intero | - | - |  | - | -
IPAddress.CurrentValue*2 | Indirizzo IP attuale dell'apparecchiatura. | DWORD | 1 | 4294967295 |  | - |
IPAddress.OverWriteValue*2 | Indirizzo IP che si vuole impostare sull'apparecchiatura. Questo valore viene applicato all'indirizzo IP dell'apparecchiatura associata quando si esegue il salvataggio nello script utilizzando l'operazione [Apparecchiatura]. Apparecchiatura | DWORD | 1 | 4294967295 |  |  | -
ScanOffStatus*1 | Stato attuale della scansione delle comunicazioni dell'apparecchiatura. Vero: la scansione della comunicazione è interrotta. Falso: La scansione della comunicazione dell'apparecchiatura è in corso. Nota: Quando la scansione di comunicazione dell'apparecchiatura è disattivata, la qualità delle variabili associate all'apparecchiatura sarà "cattiva" e gli oggetti che utilizzano le variabili mostreranno un bordo rosso per indicare l'errore di comunicazione. Se lo script a blocchi usa variabilii di cattiva qualità, lo script a blocchi viene saltato. Per il funzionamento dello script a blocchi che utilizza variabili di cattiva qualità, fare riferimento a quanto segue. Tipi di blocchi | BOOL | - | - |  | - | -
ScanOffControl*1 | Attivare o disattivare le scansioni di comunicazione dell'apparecchiatura, senza richiedere il salvataggio e il riavvio. Falso: Attivare la scansione delle comunicazioni. Vero: Disattivare la scansione delle comunicazioni. | BOOL | - | - |  |  |
UnitId.CurrentValue*2 | Visualizza l'ID dell'unità corrente. (Driver Modbus SIO Master / Driver Modbus SIO ASCII Master) | UINT | 1 | 247 |  | - |
Visualizza l'ID dell'unità corrente. (Driver Modbus TCP Master) | UNITÀ | 0 | 255 |  | - |
UnitId.OverWriteValue*2 | Impostare l'ID dell'unità che si desidera per l'apparecchiatura. Questo valore viene applicato all'ID unità dell'apparecchiatura associata quando il salvataggio viene eseguito nello script utilizzando l'operazione [Apparecchiatura]. (Driver Modbus SIO Master / Driver Modbus SIO ASCII Master) Apparecchiatura | UNITÀ | 1 | 247 |  |  | -
Impostare l'ID dell'unità che si desidera per l'apparecchiatura. Questo valore viene applicato all'ID unità dell'apparecchiatura associata quando il salvataggio viene eseguito nello script utilizzando l'operazione [Apparecchiatura]. (Driver Modbus TCP Master) Apparecchiatura | UNITÀ | 0 | 255 |  |  | -

*1 La proprietà della sorgente NON è supportata dall'apparecchiatura per i seguenti driver:

- Organizzazione Modbus

- Slave Modbus SIO
- Slave Modbus TCP

- Pro-face di Schneider Electric

- Driver Memory Link Ethernet
- Driver Memory Link SIO

- Schneider Electric

- EcoStruxure Augmented Operator Advisor

*2 La proprietà della sorgente è supportata dall'apparecchiatura per i seguenti driver:

- Organizzazione Modbus

- Modbus SIO ASCII Master
- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master

- Schneider Electric

- Modbus SIO Master

- Modbus TCP Master