# Inversione del bit (ACCESO/SPENTO)

Toccare il tasto e il bit specificato si ATTIVA. (anche se si rilascia il tasto, rimane ATTIVO).

Toccare di nuovo lo stesso tasto e il bit specificato si DISATTIVA. (Il bit rimane disattivato fino al tocco successivo).

Il tasto fa alternare tra ATTIVO/DISATTIVO ogni volta che si tocca.

## Esempio di funzionamento

## Impostazione del flusso di lavoro

1. Aggiungere le variabili
2. Configurazioni Parti

## Aggiungere le variabili

### Esplora progetti: [Variabili] ➞ [Tutte le variabili]

Aggiungere le variabili seguenti.

#### Proprietà delle variabili:

[Nome] | [Tipo di dati]
Var1 | [BOOL]

## Configurazioni Parti

### Esplora progetti: [Progetto della schermata] ➞ [Schermate] ➞ [Screen1]

Trascina e rilascia i seguenti oggetti da [Tool Chest] nella schermata.

#### Oggetto Tasto (nome: Proprietà Switch1:

Scheda | Scheda secondaria | Proprietà | Valore
[Funzione] | [Tattile] | [Operazioni] | [Tipo] | [Bit]
[Operazioni] | [Inversione]
[Destinazione] | [Variabile] [Nome]: Var1