# Uso delle impostazioni della Funzione web

Esportare o rigenerare il certificato SSL.

Nota:

- Le impostazioni non sono visibili quando la proprietà Target01 [Impostazioni della Funzione web] - [Comunicazione crittografata] è disattivata nel software di modifica della schermata.
- Per informazioni sui modelli che supportano le connessioni HTTPS/WSS, fare riferimento a quanto segue.
  Elenco modelli/funzionalità supportate

### Per esportare il certificato SSL:

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. Per visualizzare lo stato del certificato SSL, toccare i puntini di sospensione [...] alla destra del campo [Web Function Setting].
3. Per verificare che il certificato sia valido, toccare i puntini di sospensione [...] alla destra del campo [Web Function Certificate] e poi toccare [Export].
4. Il certificato viene esportato nella posizione specificata in [Certificato di esportazione] - [Salvataggio dati] e [Nome cartella] nel software di modifica della schermata. Il file del certificato esportato si chiama "BLUEWebFunction.crt" ed è in formato PEM.

### Per generare il certificato SSL:

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. Per visualizzare lo stato del certificato SSL, toccare i puntini di sospensione [...] alla destra del campo [Web Function Setting].
3. Toccare i puntini di sospensione [...] a destra del campo [Web Function Certificate].
4. In [Allow Certificate Regeneration], toccare [Enable].
5. Per rigenerare il certificato e riavviare il runtime, in [Regenerate Certificate], toccare [Generate and Reboot].