# Calibrazione del pannello tattile

La calibrazione si può effettuare per un pannello tattile analogico.

Nota: Quando si utilizza la serie ST6000 2nd Gen, per eseguire la calibrazione accedere alle [System Settings] del visualizzatore. Dalla schermata Configurazione hardware, toccare il pulsante [Reboot and show System Settings] per passare alle [System Settings].

Calibrazione

1. Sul visualizzatore aprire la schermata Configurazione hardware.
2. Toccare il pulsante [...] a destra del campo [Touch].
3. Toccare il pulsante del campo [Calibration]. La calibrazione si avvia e compare un cursore a forma di crocetta nell’angolo in alto a sinistra.
4. Toccare la crocetta. La crocetta scompare e compare la crocetta successiva. Dopo aver toccato tutte le quattro crocette, la calibrazione è completata correttamente.

   Nota: Si deve toccare il centro della crocetta. Se si tocca un altro punto qualsiasi, l'immissione viene considerata errata e la calibrazione non viene completata correttamente.