# Configurazione di EcoStruxure Augmented Operator Advisor

Questa sezione descrive la procedura per configurare le impostazioni di EcoStruxure Augmented Operator Advisor.

Nota:

- Per informazioni sui modelli che supportano EcoStruxure Augmented Operator Advisor, vedere di seguito.

  Modelli/caratteristiche supportati.

- Per ulteriori informazioni su Configurazione di EcoStruxure Augmented Operator Advisor, far riferimento ai manuali seguenti.

  Manuale | Collegamento
  Guida rapida di EcoStruxure Augmented Operator Advisor | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Manuale utente di EcoStruxure Augmented Operator Advisor Manager | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Manuale utente della app di EcoStruxure Augmented Operator Advisor Manager | EN, FR, DE, ES, IT, CN
  Manuale utente di EcoStruxure Augmented Operator Advisor Builder | EN, FR, DE, ES, IT, CN

  DE(Tedesco), EN(Inglese), FR(Francese), IT(Italiano), ES(Spagnolo), CN(Cinese)

1. Nella finestra Project Explorer, andare su [Architettura del sistema] e fare clic su [Driver].

2. Nella barra strumenti della finestra Project Explorer, fare clic su [Driver].
   → Si apre la finestra Aggiungi driver.

3. Dall'elenco [Produttore] selezionare [Schneider Electric], quindi da [Driver] selezionare [EcoStruxure Augmented Operator Advisor] e fare clic su [OK].

4. Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Di base] e configurare le impostazioni [Scadenza (sec)] del driver.

5. Nella Vista documenti dell’Architettura del sistema, fare clic su Apparecchiatura. (EcoStruxureAugmentedOperatorAdvisorEquipment1)

6. Nella finestra Proprietà, andare alla scheda [Di base] e configurare indirizzo IP e numero di porta dell’apparecchiatura.