# Panoramica

La Registrazione dati raccoglie e memorizza i valori negli indirizzi dei dispositivi associati alle variabili. Per la raccolta dati è possibile specificare la temporizzazione e la quantità di dati da memorizzare. Visualizzazione dei dati registrati nell’oggetto Grafico di tendenza.

Il Grafico di tendenza supporta le variabili booleane, reali, intere, stringa, giorno e ora. Il numero di variabili che è possibile raccogliere nel progetto dipende dal visualizzatore.

Nota:

- Configurare la condizione di registrazione (Cambio valore/Periodico/Script) di ciascun gruppo di registrazione.
- Esportare i dati di registrazione per mezzo dell’operazione [Esporta dati di registro]
  Esporta dati di registro
- La Registrazione dati può essere salvata nella memoria di backup o su una memoria esterna. Per calcolare la dimensione della Registrazione dati, vedere Calcolo della dimensione dei dati da salvare.
- Quando si verificano errori di comunicazione o interruzioni di corrente, a seconda dello stato dei dati nel grafico tendenza potrebbe comparire un'icona, oppure una parte del colore del grafico tendenza diventa grigia.
  Stato dei dati

AVVERTENZA
DATI ERRATI NOTIFICATI/REGISTRATI Nelle azioni in cui la sicurezza è critica, non si deve dipendere dall'integrità dei dati di registrazione dell'HMI. Raccogliere i dati di registrazione critici sul dispositivo esterno responsabile delle azioni correttive. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

## Uso della serie SP5000 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise Model)

AVVISO
PERDITA DI DATI NON disinserire l'alimentazione durante la scrittura su un dispositivo di memorizzazione non protetto dal filtro in scrittura (protezione da scrittura). Disattivare le impostazioni del filtro di scrittura prima di avviare l'applicazione runtime. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.