# Collegamento al server FTP

La porta di comunicazione Ethernet del visualizzatore supporta il protocollo FTP. Il visualizzatore può collegarsi al server FTP come client FTP.

Esempio di applicazione

È possibile copiare file di immagini, dati di ricette, registri delle operazioni e così via dal server FTP al visualizzatore o dal visualizzatore al server FTP. Questa funzione consente di copiare i file PNG dal server FTP al visualizzatore e di sostituire le immagini visualizzate dalla Vista della figura. Eseguire l'operazione sui file (copia) utilizzando l'operazione di script [File Management remoto].

## Specifiche

### Modelli compatibili

Per informazioni sui modelli che supportano la connessione FTP, vedere quanto segue.

Elenco modelli/funzionalità supportate

### Protocolli di sicurezza supportati

È supportato FTPS (FTP con SSL/TLS).

Dalla finestra [Esplora progetti], andare in [Architettura del sistema]→[Target01]→[Collegamenti FTP] e per la [Codifica], selezionare il metodo di codifica tra [Implicit FTP over TLS], [Explicit FTP over TLS] o [Utilizza un FTP semplice (non sicuro)].

### Memoria lato visualizzatore

La memoria del visualizzatore da specificare come sorgente della copia o destinazione della copia può essere una delle seguenti:

- Memoria locale (memoria interna delle serie ST6000, ST6000 2nd Gen o STM6000)
- Memoria USB
- Scheda SD

### Script compatibile

Operazione [File Management remoto]: Operazione di file (copia)

### Collegamenti FTP

Il numero massimo di collegamenti FTP è 32. In fase di esecuzione si può commutare tra le connessioni FTP configurate.

Nota: L'ID della connessione FTP può essere impostato su un numero qualsiasi da 1 a 999.

### Tipi di file che possono essere copiati

È possibile copiare i seguenti tipi di file: CSV, TXT, PNG, BLU (file di progetto) e BML (utilizzato per il trasferimento del file system).

### Numero e dimensione dei file che possono essere copiati

È possibile copiare fino a 1.000 file con una sola operazione.

- Per i file CSV, TXT e PNG, la dimensione massima per file è di 250 MB.
- Per i file BLU e BML, la dimensione massima per ogni file è di 1 GB.

### Server FTP verificati

È stato verificato che le connessioni FTP funzionano con i seguenti server FTP. Prima di utilizzare una connessione FTP, verificare che le operazioni siano valide.

- Servizi di informazione Internet (IIS)
- FileZilla Server

## Fasi di impostazione dell'FTP

L'impostazione è la seguente:

1. Aggiungere il collegamento FTP

2. Impostazione dello script

### Aggiungere il collegamento FTP

Nella finestra [Esplora progetti], andare in [Architettura del sistema]→[Target01] e fare clic su [Collegamenti FTP]. Nell'editor del collegamento FTP, nella barra degli strumenti fare clic su [Collegamento FTP].

Impostare le proprietà del collegamento FTP. Nella finestra Proprietà che compare quando si seleziona la riga del collegamento FTP, impostare le proprietà come l'indirizzo IP e la password.

Per informazioni sulle proprietà della connessione FTP, fare riferimento a quanto segue.

Proprietà (Collegamento FTP)

### Impostazione dello script

Nella finestra [Esplora progetti], andare a [Progetto schermata]→[Schermata] e selezionare la schermata in cui si desidera impostare lo script. Cambiare la visualizzazione nella schermata di modifica dello script, quindi nel [Tool Chest] andare su [Operazioni]→[Target] e aggiungere l'operazione [File Management remoto] al trigger.

Impostare le proprietà dell'operazione [File Management remoto].

Per ulteriori informazioni sulle operazioni di [File Management remoto], fare riferimento a quanto segue.

File Management remoto

(Esempio)

Quando si tocca il tasto, si copia il file dalla cartella (Data1) sul server FTP specificato alla cartella (Folder1) nella memoria USB del visualizzatore. La procedura è la seguente:

1. Impostare il collegamento FTP.
2. Creare il file (come file PNG) e salvarlo sul server FTP.
3. Impostare lo script.

#### Trigger [Tocco]

Operazioni | [Fai clic]
Oggetto target | [Oggetto schermata]: $GraphicObject.Switch1

#### [File Management remoto] Operazioni

[CopyFiles] | [fromServer]
[Server] | [FTP]
[Connect ID] | 1
[Server Path] | [Constant]:STRING /Data1/
[Target Storage] | [USBStorage]
[Percorso target] | [Constant]:STRING /Folder1/
[If File Exists] | [overwrite]

## Stato del collegamento FTP

È possibile verificare lo stato del collegamento FTP nelle seguenti proprietà della sorgente:

- [Client.Status.ActiveClient]: Totale collegamenti FTP
- [Connection[x].LastStatus]: Risultati delle operazioni di [File Management remoto] del collegamento FTP

Per informazioni sulle proprietà della sorgente, fare riferimento a quanto segue.

FTP

## Suite di cifratura FTPS

FTPS supporta le seguenti suite di cifratura.

- TLS1.3
  TLS_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_AES_128_GCM_SHA256
  TLS_AES_128_CCM_SHA256
- TLS1.2
  TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM
  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM
  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM
  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM
  TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256