# Proprietà (Variabili)

[Sorgente]
Selezionare la sorgente di lettura e scrittura dei dati come dispositivo interno oppure esterno.

Nota:

- Questa proprietà non è disponibile per le variabili locali.
- La sorgente delle variabili locali è fissata su [Interno].

[Indirizzo dispositivo]
Questo è disponibile solo quando [Sorgente] è impostato su dispositivo esterno. Assegnare l'indirizzo del dispositivo esterno.

Nota: Questa proprietà non è disponibile per le variabili locali.

[Velocità di scansione]
Questo è disponibile solo quando [Sorgente] è impostato su dispositivo esterno. Selezionare l'intervallo di scansione per ottenere i dati di indirizzo del dispositivo.
Importante: La velocità di scansione NON è disponibile per i driver con indirizzi gestiti nella memoria del visualizzatore, come Modbus SIO Slave, Modbus TCP Slave, Memory Link SIO e Memory Link Ethernet. Anche se le velocità di scansione sono configurate, NON vengono utilizzate da questi driver. Nota: per informazioni sulle velocità di scansione, fare riferimento a quanto segue. Impostazione intervalli di lettura dei valori delle variabili esterne (velocità di scansione)

[Valore iniziale]
Impostare il valore iniziale per la variabile interna.

[Valore]
Questo è disponibile solo quando [Sorgente] è impostato su [Interno]. Selezionare la proprietà della sorgente a cui fare riferimento per il valore. Al runtime, il valore della variabile che usa la proprietà della sorgente può essere cambiato dinamicamente cambiando i valori della proprietà della sorgente.
Supporto associazione dati: Per usare come Binding Source, fare riferimento a quanto segue. '(nome variabile).Value' Se si usa un Binding Target, le Binding Sources che possono essere associate sono le seguenti. [ Allarme] [ Variabile] [ Target] [ Apparecchiatura] [ Ricette] Per ulteriori informazioni sul concetto di Data Binding, fare riferimento a quanto segue. Data Binding

[Intervallo di immissione]
Selezionare questa casella di controllo per limitare l'intervallo dei valori scritti nella variabile dal visualizzatore. Le operazioni di scrittura dei dati da parte del dispositivo esterno non sono limitate da questa funzione.

[Minimo] / [Massimo]
[Minimo] / [Massimo] definisce l'intervallo di valori che è possibile scrivere nella variabile dal visualizzatore.
Nota: per informazioni sugli intervalli variabili dei valori, fare riferimento a quanto segue. Tipi di dati

[Lunghezza variabile]
Questo è disponibile solo quando [Sorgente] è impostato su [Interno]. Selezionare per rendere variabile il numero di byte che possono essere memorizzati.

[Numero di Byte]
Questo è disponibile solo quando [Tipo di dati] è impostato su [STRINGA] o [WSTRINGA]. Quando [Tipo di dati] è impostato su [STRINGA], selezionare la codifica stringa. Il numero di caratteri che la variabile stringa supporta è definito da [Numero di Byte] e [Codifica stringa] Impostazione del Range dei Valori: 1 - 512

[Codifica stringa]
Questo è disponibile solo quando [Sorgente] è impostato su dispositivo esterno. Quando [Tipo di dati] è impostato su [STRINGA], selezionare la codifica stringa.
Nota: La codifica delle stringhe si può configurare anche nelle proprietà dell'apparecchiatura. L'impostazione della proprietà delle variabili ha priorità sulle proprietà dell'apparecchiatura. Nella proprietà [Codifica stringa] delle variabili, selezionare [Tipo di impostazione del dispositivo] per applicare l'impostazione di codifica delle stringhe dell'apparecchiatura. Con la variabile selezionata o con il driver, se si usa un testo il cui codice carattere non può essere convertito con [Codifica stringa], la fine della stringa viene riconosciuta con il codice carattere. Quando [Tipo di dati] è impostato su [STRINGA], la codifica delle stringhe è fissata come UTF16.

[Ritentivo]
Mantenere il valore della variabile interna mentre il visualizzatore è in fase di spegnimento.
Nota: Il numero di variabili [Ritentivo] che è possibile impostare dipende dallo spazio disponibile nella memoria di backup (SRAM). Per controllare l'area dati richiesta per conservare i valori variabili, vedere quanto segue. Calcolo della dimensione dei dati da salvare Indipendentemente dall'impostazione [Ritentivo], i valori delle variabili si riportano al loro [Valore iniziale] ogni volta che si scarica il progetto. Con le variabili esterne non è possibile abilitare [Ritentivo]. Questa proprietà non è disponibile per le variabili locali.

[Tipo di dati]
Selezionare il tipo di dati da memorizzare nella variabile.
Nota: per informazioni sui tipi di dati, fare riferimento a quanto segue. Tipi di dati

[Condivisione dati]
Selezionare se condividere la variabile con il server OPC UA. Questa proprietà è disponibile quando è abilitato [Server OPC UA]. Finestra delle proprietà [Target01] > scheda [Dettaglio] > scheda [Accesso dati] > [Server OPC UA] Proprietà (Target01) -[Nessuno]: La variabile non può essere visualizzata o modificata dai client. -[Sola lettura]: I client sulla rete possono visualizzare il valore della variabile. -[Lettura e Scrittura]: I client sulla rete possono visualizzare e modificare il valore della variabile. Nota: Questa proprietà non è disponibile per le variabili locali.

[Commenti]
Immettere commenti sulla variabile.