# Funzionamento degli allarmi

Struttura dati di allarme

Flusso di lavoro degli allarmi

Informazioni sugli allarmi salvati

Transizione tra gli stati di allarme

## Struttura dati di allarme

Ci sono due tipi di allarme: Allarme booleano e Allarme di livello, di cui è possibile configurare le variabili da monitore, i messaggi da visualizzare, la gravità, ecc.

Tipo | Descrizione | Tipi possibili di dati variabili
Allarme Bool | Gli allarmi si verificano in base al valore ON o OFF della variabile che si sta monitorando. | BOOL
Allarme di livello | Gli allarmi si verificano in base al valore memorizzato della variabile che si sta monitorando. | SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT, BYTE, WORD, DWORD, LWORD, REAL, LREAL.

È possibile visualizzare gli allarmi per gruppo allarmi negli oggetti Riepilogo allarmi.

Nota:

- Per il numero di gruppi allarme che si possono creare, far riferimento a quanto segue.
  Modelli/caratteristiche supportati
- I valori delle variabili esterne vengono aggiornati in base all'intervallo della velocità di scansione. Quando una variabile esterna è configurata con un allarme e l'intervallo della velocità di scansione è troppo lungo, si potrebbe verificare un notevole ritardo dal momento dal dispositivo esterno in cui si genera un allarme e la visualizzazione dell'allarme nell'oggetto Indice allarmi. Per informazioni sulle velocità di scansione, fare riferimento a quanto segue.
  Impostazione intervalli di lettura dei valori delle variabili esterne (velocità di scansione)
- Per informazioni sull’oggetto Riepilogo allarmi, far riferimento a quanto segue.
  Visualizzare gli allarmi

## Flusso di lavoro degli allarmi

1. Creare un allarme nel software di modifica delle schermate.

   Nota: Per mezzo della funzione Importazione/Esportazione, si può usare Excel o altri fogli di calcolo per modificare gli allarmi. Per i dettagli, vedere di seguito.

   Esportazione e importazione degli allarmi

2. Trasferire il progetto al visualizzatore.

3. Controllare le informazioni degli allarmi attivi nell’oggetto Riepilogo allarmi e toccare il tasto [RIC].
   Le informazioni nell’oggetto Riepilogo allarmi vengono aggiornate (passate su riconosciuto).

4. Quando il valore della variabile monitorata torna normale, le informazioni nell’oggetto Riepilogo allarmi vengono aggiornate (passate su recuperato).

## Informazioni sugli allarmi salvati

Gli allarmi vengono salvati nel campo definito [Salva in].

[Salva in] | Descrizione
[Memoria di backup] | I dati sono memorizzati nella memoria di backup del visualizzatore (SRAM).
[Scheda SD] | I dati sono memorizzati nella scheda SD del visualizzatore.
[Dispositivo di archiviazione USB] | I dati sono memorizzati nella memoria USB del visualizzatore.

Gli allarmi sono memorizzati in formato binario.

È possibile controllare i dati da Esplora progetti facendo clic su [Architettura del sistema] e selezionando [Tutti gli allarmi].

Per il calcolo della dimensione dei dati, vedere quanto segue.

Calcolo della dimensione dei dati da salvare

È possibile selezionare da quanto segue come operare dopo aver raggiunto il [Numero massimo di record] specificato.

- Interrompi registrazione
- Sovrascrive dati precedenti

## Transizione tra gli stati di allarme

A seconda dell'impostazione della proprietà [Comportamento dell'allarme], lo stato di allarme passa da tre stati ([ACK opzionale]) a quattro stati ([ACK obbligatorio]).

- 3 stati ([ACK opzionale]): Transizione tra gli stati Attivo, Riconosciuto e Ritorno alla normalità (RTN); il riconoscimento degli allarmi è facoltativo.
- 4 stati ([ACK obbligatorio]): Transizione tra gli stati Attivo, Riconosciuto, Non riconosciuto e Ritorno alla normalità (RTN). Il riconoscimento degli allarmi è obbligatorio prima di poter passare allo stato di ritorno alla normalità (RTN).

Nota: Per informazioni sulla proprietà [Comportamento dell'allarme], vedere quanto segue.

[Comportamento dell'allarme]