### 接続機器の設定

通信設定はラダーソフト（MP720 Ver.7）で行います。次の内容を設定します。

(1) メインCPUの設定

(2) MPU-01の設定

(3) Σ-Vシリーズの設定

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

##### メインCPUの設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトファイルを作成します。[機種]からメインCPUの機種を選択します。

3. ツリービューの[モジュール構成]をダブルクリックします。
   [MC-Configurator]が起動します。

4. 使用するCPUの[218IFD]をダブルクリックします。

5. [パラメータ設定]タブをクリックします。

6. 「伝送パラメータ設定」の「IPアドレス」と「サブネットマスク」を設定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0

7. [MC-Configurator]でMPU-01を装着しているオプションスロットに対応しているモジュール番号をダブルクリックします。

8. [モジュール]ダイアログボックスで[MPU-01]を選択し、[OK]をクリックします。

9. [MC-Configurator]に表示されたMPU-01の回線を「3」に設定します。
   表示器で設定した回線番号と同じ値を設定します。

10. 設定内容を接続機器に書込みます。

重要

- 設定を書込む際は「転送後にフラッシュ保存を実行」には必ずチェックを付けてください。
  チェックを付けずに転送すると、接続機器を再起動した場合に転送したデータが消えてしまいます。

##### MPU-01の設定

1. ラダーソフトを起動します。

2. プロジェクトファイルを作成します。[機種]から「MPU-01」を選択します。

3. ツリービューの[モジュール構成]をダブルクリックします。
   [MC-Configurator]が起動します。

4. [MPU-01]モジュールの[SVC]を展開し、[01 UNDEFINED]をダブルクリックします。

5. [スレーブ]ダイアログボックスで使用しているΣ-Vシリーズを選択し、[OK]をクリックします。

6. [SVC]の回線番号を「1」に設定します。

7. 追加したΣ-Vシリーズの局アドレスを「3」に設定します。

8. 設定内容をMPU-01シリーズに書込みます。

重要

- 設定を書込む際は「転送後にフラッシュ保存を実行」には必ずチェックを付けてください。
  チェックを付けずに転送すると、接続機器を再起動した場合に転送したデータが消えてしまいます。

##### Σ-Vシリーズの設定

通信設定はロータリースイッチ（S1とS2）で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

ロータリスイッチ | 設定値 | 設定内容
S1（×16） | 0 | 局アドレス
S2（×1） | 3

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。