表示器 （接続ポート） | ケーブル※1 | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※3 | 1A | （株）日立産機システム製 WVCB02H | ケーブル長: 15m以内
1B | 自作ケーブル1
1C | 自作ケーブル2
GP-4115 (COM1) | 1D | 自作ケーブル1 | ケーブル長: 15m以内
1E | 自作ケーブル2

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※1通信速度によって配線を変更する必要があります。

| H-200 H-250 H-252B | H-252C | H-300/H-302 H-700/H-702 H-2000/H-2002 | H-4010
--- | --- | --- | --- | ---
通信速度 | 配線 | 通信速度 | 配線 | 通信速度 | 配線 | 通信速度 | 配線
ペリフェラルポート1 | 2400bps 4800bps 9600bps | 1B,1D | 2400bps 4800bps 9600bps 19200bps | 1A, 1B, 1C, 1D, 1E | 4800bps | 1B,1D | 4800bps | 1B,1D
19200bps | 1A, 1C, 1E | 19200bps | 1A, 1C, 1E | 19200bps | 1A, 1C, 1E
38400bps | 1A, 1B, 1C, 1D, 1E
ペリフェラルポート2 | - | - | 4800bps | 1B,1D | - | - | 4800bps | 1B,1D
19200bps | 1A, 1C, 1E | 19200bps | 1A, 1C, 1E
38400bps | 1A, 1B, 1C, 1D, 1E

※3RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。