### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は調節計前面の操作部のSELキー、 UPキー、またはDOWNキーで行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. SELキーを長押しして第3ブロックパラメータを表示します。

2. UPキーまたはDOWNキーを押して設定するパラメータを表示します。

3. SELキーを押します。

4. UPキーまたはDOWNキーを押して設定値を表示します。

5. SELキーを押します。

6. SELキーを長押しします。

##### 設定値

設定パラメータ | 設定値 | 設定内容
--- | --- | ---
STno | 1 | ステーションNo.
CoM | 0 | パリティ設定
PCoL | 1 | 通信プロトコル

MEMO

- PXR CPUの型式でモデル番号の11桁目が以下の記号の場合、RS-422/485 (2線式)で接続できます。
  M（RS-485 Modbusインターフェース）
  V（RS-485 Modbusインターフェース+外部接点入力1点）

MEMO

- PXR4のソケット取付けタイプはシリアルポートのオプションが無いため、接続できません。

MEMO

- PRX4 (AutoFIX)は2001年7月以降の製品です。

MEMO

- PRX4 (NoAutoFIX)は2001年6月以前の製品です。