### CJ2シリーズ

タグを使用する場合、タグの指定を参照してください。

#### デバイスアドレス指定

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
チャンネルI/O | 0000.00-6143.15 | 0000-6143 |  | ※1
内部補助リレー | W000.00-W511.15 | W000-W511 |
特殊補助リレー | A00000.00-A01471.15 A10000.00-A11535.15 | A00000-A01471 A10000-A11535 | ※2
保持リレー | H0000.00-H0511.15 | H0000-H0511 |
タイマ （カウントアップフラグ） | T0000-T4095 | - | ※3
カウンタ （カウントアップフラグ） | C0000-C4095 | - | ※3
タイマ（現在値） | - | T0000-T4095 |
カウンタ（現在値） | - | C0000-C4095 |
データメモリ | D00000.00 - D32767.15 | D00000-D32767 | ※1
拡張データメモリ（E0-E18） | E000000.00-E1832767.15 | E000000-E1832767 | ※4
拡張データメモリ （カレントバンク） | EM00000.00-EM32767.15 | EM00000-EM32767 |
タスクフラグ （ビット） | TKB000-TKB127 | - | ※3
タスクフラグ （状態） | TK000.00-TK127.07 | TK000-TK126 | ※3
インデックスレジスタ | - | IR00-IR15 | ※5
データレジスタ | - | DR00-DR15 | ※5

※1データメモリD30000-D31599のアドレスとチャンネルI/Oの1500-1899のアドレスは、接続機器側でシステム設定用の領域として使用されますので、表示器からの書込みは行わないでください。詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

※2A000-A447、A960-A11535は書込みできません。

※3書込み不可

※4最大25バンク（E0-E18）まで使用できます。1バンクは32768ワードです。CPUユニットにより使用できるバンク数は異なります。

※5RUN中の書込みはできません。

MEMO

- CJ2シリーズを使用する場合、BLUEシステム構成で[文字列のエンコード]をシフトJISに設定します。
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語

#### タグの指定

データタイプ | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
BOOL | Single Tag | <TAGNAME> | - | - | ※1 ※2
Array | <TAGNAME>[0] - <TAGNAME>[x-1]
UINT UINT BCD INT CHANNEL WORD | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
Array | <TAGNAME>[0] - <TAGNAME>[x-1]
UDINT DINT UDINT BCD REAL DWORD | Single Tag | - | <TAGNAME> | ※1 ※2
Array | <TAGNAME>[0] - <TAGNAME>[x-1]
STRING | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1
ULINT LINT ULINT BCD LWORD LREAL | Single Tag | - | <TAGNAME> |  | ※1 ※2
Array | <TAGNAME>[0] - <TAGNAME>[x-1]
NUMBER | Single Tag Array | - | - | - | タグ指定不可※3

※1<TAGNAME>：Tag Nameの最大文字数はデリミタ、要素番号を含めて255文字です。

Ex.) BOOL type single tag: "BOOLTAG"
BOOL array element: "BOOLARRAY[5]"
INT type single tag: "INTTAG"
WORD type bit address: "WORDTAG.15"
DINT type bit address: "DINTTAG.31"
STRING type word address "STRINGTAG"

※2配列サイズの表記を以下に示します。
配列サイズを[x]とした場合の表記範囲は <TAGNAME>[0]-<TAGNAME>[x-1]になります。

※3NUMBERは定数を示すデータ型のため、アドレス入力時のタグの設定ができません。

MEMO

- CJ2シリーズを使用する場合、BLUEシステム構成で[文字列のエンコード]をシフトJISに設定します。
- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語