### 3F)

1:1

1:n

番号 | 名前 | 備考
--- | --- | ---
(1) | 自作ケーブル コネクタ 表示器側：端子台 接続機器側：D-Sub 25ピン(プラグ) |

MEMO

- ケーブル長：1000m以内

※1 表示器に内蔵している抵抗を終端抵抗として使用します。表示器背面のディップスイッチを以下のように設定してください。

ディップスイッチ | 設定内容
--- | ---
1 | OFF
2 | OFF
3 | ON
4 | ON

※2接続機器のFGはDクラス接地を行います。 また、シールドへのFG接続は、設置環境によって接続機器または表示器からの接続となります。

※3 RD(A’)、RD(B’)、SD(A)、およびSD(B)の表記方法は、接続機器によって異なります。
接続機器のマニュアルを参照してください。
また、表示器と接続機器ではクラスAとクラスBの呼称が逆になっていますのでご注意ください。

※4 接続機器側の終端抵抗を挿入してください。120 Ωの終端抵抗をRDAとRDBの間に挿入するには、接続機器側でシリアルインターフェイスの 24番ピンと 25番ピンを接続します。