### 接続機器の設定

接続機器の通信設定には、CPUユニットのオペレーションパネルにあるPU/EXTキー、MODEキー、Mダイヤル、SETキーを使用します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. 電源ユニットをONにします。

2. PU/EXTキーを押してPU運転モードを選択します。

3. MODEキーを押してパラメータ設定モードを選択します。

4. Mダイヤルで設定するパラメータ No. を表示します。

5. SETキーを押し、現在の設定値を表示します。

6. Mダイヤルを使用して設定値をセットします。

7. SETキーを押し、設定値を確定します。

設定パラメータNo. | 設定値 | 設定内容
--- | --- | ---
n1 | 0 | 通信局番
n2 | 192 | 通信速度
n3 | 1 | ストップビット長
n4 | 2 | パリティチェック有無
n5 | 1 | 交信リトライ回数
n6 | 0以外 | 交信チェック時間間隔
n7 | --- | 待ち時間設定
n11 | 1 | CR/LF選択
n19 | 0 | プロトコル選択

MEMO

- パラメータの変更後は接続機器を必ず再起動してください。