### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「EcoStruxure Control Expert (旧Unity Pro XL)」にて行います。

「EcoStruxure Control Expert」を起動し、"New Project"を選択して使用されるCPU（Quantumシリーズ、140 CPU 651 *0）を選択した後、「Project Browser」の「Communication」と進め、"Network"上で右クリックし「New Network...」を選択して、「Add Network」ウィンドウを表示します。

表示された「Add Network」ウィンドウ内の「List of available Networks」を「Ethernet」に設定し、"Change Name"に任意の名前をつけてOKを押下します。

「Project Browser」の「Communication」→「Network」の下に、Change Nameでつけた名前が表示されていることを確認します。表示されている名前をダブルクリックして表示される、「"上記で付けた名前"ウィンドウ」にて設定を行います。

設定項目 | 設定内容
IP address configuration | Configured（固定）
IP address | 任意
Ethernet configuration | Ethernet II (固定)

##### 備考

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

- 接続機器のユニットIDを0～255の整数で入力します。