### 接続機器の設定

接続機器の通信設定はラダーソフト(PCWin)で行います。

通信設定に関する詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動し、プロジェクトを作成します。

2. プロジェクトツリーで、[CPU動作モード]を[PC10モード]に設定します。

3. プロジェクトツリーで[リンクパラメータ]をダブルクリックします。

4. [リンクパラメータの設定]ダイアログボックスで、定義するリンクモジュールのリンク番号を選択し、[リンク設定]をクリックします。

5. 以下の内容を定義し、[OK]をクリックします。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   ラックNo. | 内蔵
   スロットNo. | 標準
   リンクモジュール名 | コンピュータリンク

6. リンクモジュールを選択し、[詳細]をクリックして以下の内容を設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   局番 | 00
   データ長 | 8 bits
   ストップビット長 | 1 bit
   通信速度 | 19200bps
   2線式/4線式 | 2線式

7. 通信設定を接続機器に書込みます。書込みが完了したら、接続機器を再起動します。