### 接続機器の設定

MEMO

- バージョンが「*****_21700_*****」以下の217IFと表示器を接続する場合は、［送信ウェイト］を[20ms]にしてください。

#### ラダーソフトの設定

1. ラダーソフト「CP717」のブラウザ内にある[root]を右クリックし、[新規作成]→ [グループフォルダ]を選択します。

MEMO

- Control Packシリーズに対応しているラダーソフトのバージョンについてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。

2. [新規作成]ダイアログボックスが表示されます。任意のグループ名（例「GROUP」）を入力し[OK]をクリックします。

3. 「CP717」のブラウザ内の[root]の下にグループフォルダ(例「GROUP」)が作成されますので右クリックし、[新規作成]→ [オーダフォルダ]を選択します。

4. [新規作成]ダイアログボックスが表示されます。任意のオーダー名(例「ORDER」)を入力し[OK]をクリックします。

5. 「CP717」のブラウザ内の[root]-[GROUP]の下に[ORDER]が作成されますので右クリックし、[新規作成]→ [PLC情報]を選択します。

6. [PLC情報]ダイアログボックスが表示されます。任意のPLC名とCPU名を入力し、[機種名]では[CP-9200SH]を選択し[OK]をクリックします。

7. 「CP717」のブラウザ内の [ root ] -[GROUP]の下にPLCフォルダ(例「PLC」)、その下にCPUフォルダ(例「CPU1」)が作成されます。[CPU1]をダブルクリックすると、[CPUログオン]ダイアログボックスが表示されます。

8. [CPUログオン]ダイアログボックスで、「ユーザー名」と「パスワード」を任意に入力し[OK]をクリックします。

9. 「CP717」のブラウザ内の[root]-[GROUP]-[PLC]-[CPU1]の下に複数のフォルダが作成されます。[定義フォルダ]-[モジュール構成]をダブルクリックし[Engineering Manager]ウィンドウを開きます。

10. [ラック1]タブの[No.00]欄の[モジュール]で[CP-9200SH]を選択します。

11. ご使用のスロット番号と同じ番号の[No.]欄の[モジュール]で[CP-217]を選択し、リンクユニットを決定します。

12. ご使用のスロット番号と同じ番号の[No.]をダブルクリックすると表示されるウィンドウにて設定を行います。

    設定項目 | 設定内容
    --- | ---
    伝送プロトコル | メモバス
    マスタ/スレーブ | スレーブ
    デバイスアドレス | 接続機器のデバイスアドレス
    シリアルI/F | RS-232C
    伝送モード | RTU
    データ長 | 8 bits
    パリティビット | even
    ストップビット | 1Stop
    ボーレート | 19.2K
    送信ディレイ | 指定なし

#### ラダープログラム例

表示器と安川電機㈱製リンクI/F CP217IFを接続するにはラダープログラムが必要です。
以下にラダープログラム例を示します。

MEMO

- このラダープログラム例は1つのCNポートと表示器との通信を可能にするものです。CN1～CN3の複数同時通信を行う場合、各CNポートごとにラダープログラムが必要ですのでご注意ください。
- 接続機器の通信設定はラダーソフトで行います。それらの設定はこのラダープログラムでは実行されていません。

MEMO

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。