表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 3A | シュナイダーエレクトリック製三菱PLC Qシリーズ接続ケーブル CA3-CBLQ-01(5m) または 三菱電機（株）製RS-232Cケーブル QC30R2（3m） または ダイヤトレンド（株）製QCPU接続用RS-232Cケーブル DQCABR2V-H または ダイヤトレンド（株）製QCPU接続用RS-232Cケーブル DQCABR2-H | ダイヤトレンド（株）製DQCABR2V-H / DQCABR2-Hは、15mまでオーダー製作可能です。
GP-4115 (COM1) | 3B | シュナイダーエレクトリック製三菱PLC Qシリーズ直結ケーブルZC9CBQ31(3m) |

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COM Port