表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (COM1/2) SP5000X (COM1/2) ST6000 (COM1) ST6000 2nd Gen※d-4 (COM1) STM6000 (COM1) PC/AT IPC※2 | 10A | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB | 表示器からSIO変換器までのケーブル長：15m以内
10B | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB
10C | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB
GP-4115 (COM1) | 10D | 自作ケーブル + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB | 表示器からSIO変換器までのケーブル長：15m以内
10E | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB
10F | 自作ケーブル1 + （株）アイエイアイ製SIO変換器 RC*-TU-SIO-* + 自作ケーブル2 + AMP製4方向ジャンクション 5-1473574-4 + （株）アイエイアイ製ネットワーク接続用ケーブル CB-ERC2-CTL001 + （株）アイエイアイ製電源I/Oケーブル CB-ERC2-PWBIO***または CB-ERC2-PWBIO***-RB

※d-4COM ポートの仕様上、フロー制御に制限があるため、結線図を読み替える必要があります。
使用できる制御信号に制限がある表示器について

※2RS-232Cで通信できるCOMポートのみ使用できます。

IPC COMポートについて

MEMO

- 3台以上の接続機器に接続する場合は、リンク接続端子台またはAMP製4方向ジャンクションを使用します。

危険

感電

装置を接続する前に、相互接続する装置の各コンポーネントの接地接続が、同じグランドポテンシャル(100オーム以内)に確実に接続されていることを確認してください。

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。