### 接続機器の設定(Webコントローラ)

接続機器の通信設定には、ウェブブラウザでアクセスします。

詳細はWebコントローラのマニュアルを参照してください。

1. 接続機器の動作モード設定スイッチを以下のように設定することで、イーサネットポートの仮のIPアドレスが「192.168.0.1」に設定されます。
<動作モード設定スイッチ>
EH-WD10DR： ロータリースイッチを「2」に設定します。
EH-WA23DR： ディップスイッチ4のみをONにします。

2. パソコンのEthernetポートとWebコントローラのEthernetポートをLANケーブルで接続します。(HUB経由で接続するか、またはクロスケーブルで直接接続します。)

3. ウェブブラウザのアドレス入力ボックスに「http://192.168.0.1/mwconfig.cgi」と入力し、接続機器へアクセスします。

重要:

- アクセスするには、パソコンのIPアドレスの第3オクテットまでを192.168.0に設定する必要があります。(192.168.0.10など)

4. 表示されたSystem Configuration Login画面でログインします。

5. [System Configuration]から[Ethernet Protocol]-[Passive HIProtocol]を選択し、[Task Code Port]と[Port No.]を設定します。

6. 同様に、表示される画面の[System Configuration]から[IP Address]を選択し、IPアドレスを設定します。
また、[Task Code Port]、[Port No.]、[IP Address]の設定値は、表示器側と同じにしてください。

MEMO

- WebコントローラはIPアドレス設定後に再起動します。
  ウェブブラウザのアドレス入力ボックスに「http://192.168.0.1/mwconfig.cgi」と入力し、System Configuration Login画面にログインします。設定を確認してください。

7. 接続機器の動作モード設定スイッチを以下のように設定し、電源を再投入します。
<動作モード設定スイッチ>
EH-WD10DR： ロータリースイッチを「0」に設定します。
EH-WA23DR： すべてのディップスイッチをOFFにします。

MEMO

- IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一のネットワークでは一意のIPアドレスを設定してください。