表示器 （接続ポート） | ケーブル | 備考
--- | --- | ---
SP5000 (拡張ユニット) SP5000X (拡張ユニット) | 1A | PROFIBUS-DP用タイプAケーブル |

警告

意図しない機器操作

- シールデッドツイストペアケーブルを使用してください。

- ケーブルシールドを接続し、次にケーブルを表示器側のシングルポイントグラウンドに接続します。

重要:

- PROFIBUS DPスレーブドライバを使用するには、シュナイダーエレクトリック製 PROFIBUS DP Slave/MPI ユニット(PFXZCDEUPF1)が必要です。詳細はPROFIBUS DP Slave/MPIユニットのマニュアルを参照してください。

MEMO

- バス長でサポートされる通信速度を選択してください。

- 通信速度 | バス長
  --- | ---
  12 Mbps | 100 m
  6 Mbps
  3 Mbps
  1.5 Mbps | 200 m
  500 Kbps | 400 m
  187.5 Kbps | 1000 m
  93.75 Kbps | 1200 m
  19.2Kbps
  9.6 Kbps