### 接続機器の設定

接続機器の通信設定は、(株)キーエンスのラダーソフトKV STUDIO Ver. 4以降で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. [ファイル]メニューから[プロジェクトの新規作成]を選択し、[プロジェクトの新規作成]ダイアログボックスを表示します。

3. [プロジェクト名]に任意のプロジェクト名を入力し、[対応機種]から使用する接続機器を選択して[OK]をクリックします。

4. [ユニット構成設定の確認]ダイアログボックスで[はい]をクリックし、[ユニットエディタ]ウィンドウを表示します。

5. [ユニット選択]タブのユニット一覧から「KV-L20」を選択し、ユニット配置エリアにドラッグ＆ドロップします。

6. ユニット配置エリアで「KV-L20」をダブルクリックします。

7. [ユニット設定]タブで以下の通信設定を指定します。

   設定項目 | 設定内容
   --- | ---
   ポート1 | 動作モード | KV BUILDERモード
   インタフェース | RS-232C
   ボーレート | 自動
   データビット長 | 8 ビット
   スタートビット | 1 ビット
   ストップビット | 1 ビット
   パリティ | 偶数
   チェックサム | なし
   RS/CSフロー制御 | しない

8. [変換]メニューから、[リレー/DM自動割付]を選択します。

9. [ファイル]メニューから[閉じる]を選択し、[ユニットエディタ]ダイアログボックスを表示します。

10. [はい]をクリックします。

11. [モニタ/シミュレータ]メニューから[PLC転送]を選択し、[プログラム転送]ダイアログボックスを表示します。

12. [ユニット設定情報]と[プログラム]にチェックをつけて、[実行]をクリックします。設定情報が転送されます。

以上で接続機器の設定は完了です。