### 接続機器

接続機器の通信設定はラダーソフト (Sysmac Studio) で行います。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

1. ラダーソフトを起動します。

2. [マルチビューエクスプローラ]から[構成・設定]をクリックします。

3. [コントローラ設定]をダブルクリックします。

4. [内蔵EtherNet/IPポート設定]をダブルクリックし、設定画面を表示します。

5. [IPアドレス - ポート2]で[ポート2を使用する]をチェックします。

6. [固定設定]を選択し、IPアドレスを以下のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   IPアドレス | 192.168.0.1
   サブネットマスク | 255.255.255.0

   ##### 備考

   - ポート2は、ポート1とは異なるネットワークに設定する必要があります。ポート2のIPアドレスが198.168.0.1の場合は、ポート1を192.168.1.1に設定します。

7. [FINS設定]ボタンをクリックして設定画面を表示します。

8. [FINS/TCP]を以下のように設定します。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   FINS/TCPポート番号 | 9600
   サーバー/クライアント | クライアント
   接続IPアドレス | 192.168.0.2
   自動割付 | 有効
   自動割付FINSノードアドレス | 239

9. 通信設定を接続機器に転送します。

#####

##### 備考

- IPアドレスとサブネットマスクに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。

- 重複するノード番号は設定しないでください。