### CS/CJ1シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32 bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
チャネルI/O | 0000.00 - 6143.15 | 0000 - 6143 |  | ※1
内部補助リレー | W000.00 - W511.15 | W000 - W511 |
特殊補助リレー | A000.00 - A959.15 | A000 - A959 | ※2
保持リレー | H000.00 - H511.15 | H000 - H511 |
タイマ（タイムアップフラグ） | T0000 - T4095 | - | ※3
カウンタ（カウントアップフラグ） | C0000 - C4095 | - | ※3
タイマ（現在値） | - | T0000 - T4095 |
カウンタ（現在値） | - | C0000 - C4095 |
データメモリ | D00000.00 - D32767.15 | D00000 - D32767 | ※1
拡張データメモリ (E0-EC) | E000000.00 - EC32767.15 | E000000 - EC32767 | ※4 ※5
拡張データメモリ （カレントバンク） | - | EM00000 - EM32767 | ※5※6
タスクフラグ （ビット） | TKB00 - TKB31 | - | ※3
タスクフラグ （ステータス） | TK00.00 - TK31.07 | TK00 - TK30 | ※3
インデックスレジスタ | - | IR00 - IR15 | ※7
データレジスタ | - | DR00 - DR15 | ※7

※1チャンネルI/Oの1500-1899のアドレスと、データメモリD30000-D31599のアドレスは、表示器からの書込みは行わないでください。これらのアドレスは接続機器側でシステム設定用に使用されます。

※2A000～A447は書込みできません。

※3書込み不可

※4最大13バンク（E0～EC）まで使用できます。1バンクは32768ワードです。CPUユニットにより使用できるバンク数は異なります。

※5CJM1シリーズには拡張データメモリ（E0～EC、カレントバンクEM）は存在しません。

※6CJ1シリーズには拡張データメモリ（カレントバンクEM）は存在しません。

※7RUN中書込み不可。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。
  サポートされているデバイスのシンボルと用語