### 接続機器の設定

通信設定は、ラダーソフトである「RSLogix 5」にて行います。

「RSLogix 5」の「Channel Configuration」を開き、[Chan.0]タブにて設定を行います。

##### Full Duplexの場合

設定項目 | 設定内容
--- | ---
Communication Mode | System (Point-To-Point)
Baud Rate | 19200
Parity | NONE
Bits per Char | 8
Stop Bits | 1
Control Line | No Handshaking
Error Detection | CRC
Embedded Responses | Auto-detect
Detect Duplicate Messages | Disabled
ACK Timeout | 50
NAK Receive | 3
DF1 ENQs | 3
MSG Application Timeout | 30 seconds
Station Address | 0

##### Half Duplexの場合

設定項目 | 設定内容
--- | ---
Communication Mode | System (Slave)
Baud Rate | 19200
Parity | NONE
Bits per Char | 8
Stop Bits | 1
Control Line | No Handshaking
Error Detection | CRC
Detect Duplicate Messages | Disabled
RTS Send Delay | 0
RTS Off Delay | 0
ACK Timeout | 50
DF1 Retries | 3
MSG Application Timeout | 30 seconds
Station Address | 0

MEMO

- その他設定内容の詳細についてはラダーソフトのマニュアルを参照してください。