### 接続機器

LSエレクトリックの設定ツール(XG-PD Editor)を使用して、接続機器の通信設定を指定します。

詳細は接続機器のマニュアルを参照してください。

?

1. 設定ツールを起動します。

2. [File]メニューから[New File]を選択し、XGBプロジェクトを作成します。

   MEMO

   - 接続機器からプロジェクトを読出すには、[Open from PLC...]を選択します。

3. [Online]メニューから[Connect]を選択します。

4. [Online]メニューから[Read IO Information]を選択します。

5. [Standard settings]タブで[Embedded Cnet]をダブルクリックして、[Standard Settings-Cnet]ダイアログボックスを表示します。

6. [Channel 2]設定項目を以下のように設定し、[OK]をクリックします。

   設定項目 | 設定値
   --- | ---
   Type | RS485
   Speed | 38400
   Data Bit | 8
   Stop Bit | 1
   Parity Bit | NONE
   Modem Type | Null Modem
   Station | 0
   Active Mode | XGT server

7. [Online]メニューから[Write Parameter]を選択して、[Write Parameter]ダイアログボックスを表示します。

8. 使用するモジュール選択し、[OK]をクリックします。

9. [Online]メニューから[Reset]を選択します。