### MP3000シリーズ

デバイス | ビットアドレス | ワードアドレス | 32bit | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
コイル | GMB00000000 - GMB1048575F | GMB0000000 - GMB1048575 |  |
入力リレー | GIB000000 - GIB07FFFF | GIB00000 - GIB07FFF | ※1 ※2
GIB080000 - GIB0FFFFF | GIB08000 - GIB0FFFF | ※1 ※3
GIB100000 - GIB17FFFF | GIB10000 - GIB17FFF | ※1 ※2
入力レジスタ | ----- | GIB00000 - GIB07FFF | ※1 ※2
GIB08000 - GIB0FFFF | ※1 ※3
GIB10000 - GIB17FFF | ※1 ※2
保持レジスタ | ----- | GMW0000000 - GMW1048575 |
出力コイル | GOB000000 - GOB07FFFF | GOB00000 - GOB07FFF | ※4
GOB080000 - GOB0FFFFF | GOB08000 - GOB0FFFF | ※3
GOB100000 - GOB17FFFF | GOB10000 - GOB17FFF | ※4
出力レジスタ | ----- | GOB00000 - GOB07FFF | ※4
GOB08000 - GOB0FFFF | ※3
GOB10000 - GOB17FFF | ※4
データリレー | GGB000000000 - GGB16777215F | GGB00000000 - GGB16777215 |
データレジスタ | ----- | GGW00000000 - GGW16777215 |
システムレジスタ | SB000000~SB65534F | SW00000~SW65534 |

※1書込み不可

※2入力エリア

※3モーションパラメータ。アドレス形式は以下のとおりです。

ビット | 15 | 14-11 | 10-7 | 6-0
内容 | 1(固定) | 回線番号-1の値 | 軸番号-1の値 | アドレス (0x00 - 0x7F)

※4出力エリア

表示器のアドレスは、接続機器のアドレスの実アドレスにオフセットを加算したアドレスになります。システムレジスタのアドレスは表示器の接続機器オフセットはありません。

表示器と接続機器の間のアドレスの関係を以下に示します。

デバイス | BLUE | 接続機器
--- | --- | ---
コイル(ビットデバイス) | GMB00000000 - GMB1048575F | MW00000000+オフセット - MW1048575F+オフセット
コイル(ワードデバイス) | GMB0000000 - GMB1048575 | MW0000000+オフセット - MW1048575+オフセット
入力リレー(ビットデバイス) | GIB000000 - GIB17FFFF | IW000000+オフセット - IW17FFFF+オフセット
入力リレー(ワードデバイス) | GIB00000 - GIB17FFF | IW00000+オフセット - IW17FFF+オフセット
入力レジスタ | GIW00000 - GIW17FFF | IW00000+オフセット - IW17FFF+オフセット
保持レジスタ | GMW0000000 - GMW1048575 | MW0000000+オフセット - MW1048575+オフセット
出力コイル(ビットデバイス) | GOB000000 - GOB17FFFF | OW000000+オフセット - OW17FFFF+オフセット
出力コイル(ワードデバイス) | GOB00000 - GOB17FFF | OW000000+オフセット - OW17FFFF+オフセット
出力レジスタ | GOW00000 - GOW17FFF | OW000000+オフセット - OW17FFFF+オフセット
データリレー(ビットデバイス) | GGB000000000 - GGB16777215F | GW000000000+オフセット - GW16777215F+オフセット
データリレー(ワードデバイス) | GGB00000000 - GGB16777215 | GW00000000+オフセット - GW16777215+オフセット
データレジスタ | GGW00000000 - GGW16777215 | GW00000000+オフセット - GW16777215+オフセット

例えば、BLUEで「GMW00000」を指定した場合、接続機器では「MW00000」にオフセット値を加算したアドレスが実際のアドレスとして指定されます。オフセットはラダーソフトでは「先頭REG」と表現されています。

MEMO

- 表中のアイコンについてはマニュアル表記上の注意を参照してください。

サポートされているデバイスのシンボルと用語